Техника безопасности пользователя

Чувствительность модуля к |ïîòðåáèòåëÿ|of электростатическому напряжению
Модули VIPA| используют чрезвычайно|высоко| чувствительные к статическим зарядам компоненты, созданные на базе MOS-|элемент|технологии. Эти компоненты могут выйти из строя во время действия заряда.

Этот символ на корпусе модуля или на упаковке означает, что он может повредиться в результате действия |обозначение|электростатического заряда|увольнение|.
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Повреждение модуля может произойти в момент прикосновения к токопроводящим элементам человека, который заряжен электростатическим зарядом. 

Модули, подвергнутые действию электростатического заряда,|увольнение| могут дать сбой в результате изменения температуры|замены|, механических ударов|удар| или изменяется электрической нагрузки|загрузке|.

Только последовательное выполнение мер предосторожности|прибора| и щепетильное отношение |скрупулезного|к соответствующим правилам|правлению| эксплуатации модуля поможет предотвратить|воспрепятствовать| повреждение|отказ| чувствительных модулей.

Транспортировка
Модули должны транспортироваться в |грузит|оригинальной|первоначальный| упаковке.

Меры предосторожности
При работе с электростатически чувствительными модулями Вы должны применить следующие меры предосторожности:

· Инструменты перед|прежде| использованием должны быть разряжены.

· Инструменты необходимо заземлять|обосновать|.

При пайке электростатически чувствительных модулей необходимо использовать паяльник с заземленным|спаивает||обосновывает| наконечником|особенностью|.
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Внимание!

При работе с электростатически чувствительными модулями персонал и инструменты необходимо заземлять.

