Обновление микропрограммы

Краткий обзор

Обновление микропрограммы для DP-V1 слейва VIPA 053-1DP00 осуществляется через Profibus и доступно только для CPU, которые поддерживают функциональность DP-V1.  Это SPEED7 CPU 31xS от VIPA или CPU Siemens. 

Микропрограмма передается из аппаратного конфигуратора в CPU, который перенаправляет ее соответствующему DP слейву, через подключенный DP мастер по сети Profibus.
Последовательность действий

· Скачайте файл микропрограммы
· Загрузите проект в аппаратный конфигуратор 

· Передайте микропрограмму 

Файл микропрограммы header.upd

Последнюю версию микропрограммы для слейва DP-V1 можно скачать с сайта www.vipa.de в разделе "Firmware for system components" как файл SLIO.zip с Px000108_Vxxx.zip, где xxx = версия микропрограммы.

Извлеките файлы и скопируйте их в рабочую директорию.

Загрузка проекта в аппаратный конфигуратор
· Откройте аппаратный конфигуратор с сконфигурированным DP слейвом.

· В DP слейве из меню выберите PLC > Update Firmware. Эта опция доступна только если выбранный DP слейв поддерживает функцию "Update firmware".
( появится диалоговое окно "Update firmware" 

· Кнопкой "Search" выберите директорию, где находится файл header.upd. Выберите его. 

( Вы увидите информацию, для каких модулей подходит эта прошивка и какая версия микропрограммы.

· Активируйте контрольное поле "Activate firmware after loading". После этого новая микропрограмма копируется на Флеш-память. Нажмите кнопку [Execute].

( эта микропрограмма проходит проверку на соответствие версии, и после получения положительного результата, перемещается в DP слейв.
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Примечание!

В runtime режиме модификация микропрограммы в DP слейве осуществляется на протяжении 3-х секунд. Примите во внимание, что после прошивки DP слейва выполнится его перезапуск, что может привести к переходу DP мастера в режим ОСТАНОВКИ и повлиять на выполнение программы пользователя.
