Создание проекта
Общее

Для создания проекта DP мастера необходимо использовать программный конфигуратор, такой как Siemens SIMATIC|. Здесь|сюда| вы присваиваете соответствующие PROFIBUS| модули DP слейва DP мастеру|.
Прямое назначение|должность| PROFIBUS| адреса осуществляется с помощью ||заставляете|специального селектора DP| адреса слейва.

После установки соответствующего|соответствующий| GSD-файла в| списке аппаратного каталога появится модуль|подают| IM| 053-1DP00 как "VIPA_053-1DP00| (DP-V0| или DP-V1|)". Он находится по адресу||оказываются|: 

PROFIBUS DP > Additional Field devices > I/O > VIPA_SLIO|
GSD-ф|айл 

Для каждого PROFIBUS слейва существует свой GSD-|файл от VIPA||. Этот файл находится на CD с программным обеспечением|поставляет||медиа| или в области загрузки|разгрузки| www.vipa.de.

Ниже в таблице приведено перераспределение|должность| GSD-файлов| к слейву|таблице|:
	SLIO номер заказа
	GSD-файл

	VIPA 053-1DP00(DP-V0)
	VI000C19.gsd

	VIPA 053-1DP00(DP-V1)
	VI010C19.gsd


Установите необходимые|обязательные| файлы в Вашем инструменте конфигурации. Инструкция по установке GSD-|файлов находится в технической документации на инструмент конфигурации. 

После установки GSD-файла В|ы найдете|окажетесь| его в аппаратном каталоге  Siemens (например, слейв DP-V1)|:


PROFIBUS DP > Additional field devices > I/O > VIPA_SLIO >

VIPA 053-1DP00 (DPV1|)

Создание проекта

· Смонтируйте PROFIBUS System SLIO|.

· Запустите проектный конфигуратор и создайте в нем новый проект.

· Сконфигурируйте |сформируйте|систему мастера и создайте к нему подключение подсети|подсеть| PROFIBUS|.

· Для конфигурирования модуля IM| 053-1DP00 используйте "VIPA| 053-1DP00 (DPV0|)" или "VIPA| 053‑1DP00 (DPV1|)". Для этого из аппаратного каталога перетащите соответствующий модуль в|тянут| подсеть|подсеть| DP мастера|.
· В свойствах|собственности| DP слейва введите его PROFIBUS адрес (|1 - 125) |и установите|заставьте| этот же адрес на модуле.

· Параметризируйте DP слейв | (см. параметры).

· Передайте проект в PLC|.

Параметрические данные 
IM| 053-1DP00
DP-V0

При использовании IM| 053-1DP00 (DP-V0|) доступны следующие параметрические данные:

	Байт
	Bit 7 ... Bit 0
	по умолч.

	0
	Bit|укусил| 2 ... 0: 0 (фиксировано)

Bit|укусил| 3:
0 = WD-Timebase| 10ms|


1 = WD-Timebase| 1ms|
Bit|укусил| 4: 0 (фиксировано)

Bit|укусил| 5:
0 = Вещательный режим не доступен|способ|


1 = Вещательный режим доступен
	00h



	1
	00h (фиксировано)
	00h

	2
	08h (фиксировано)
	08h

	3
	0Ах (фиксировано)
	0Ах

	4
	81h (фиксировано)
	81h

	5
	00h (фиксировано)
	00h

	6
	00h (фиксировано)
	00h

	7
	Bit|укусил| 0:
0 = Идентификаторная диагностика активна



1 = Идентификаторная диагностика не активна|калечат|
Bit|укусил| 1:
0 = Статус модуля активен



1 = Статус модуля не активен|калечат|
Bit|укусил| 2:
0 = Канальная диагностика активна



1 = Канальная диагностика не активна

Bit|укусил| 3:
0 = SLIO-версия| в диагностике активна



1 = SLIO-версия| в диагностике не активна|калечат| 

Bit|укусил| 4:
0 (фиксировано)

Bit|укусил| 5:
0 = V0|: Диагностическое прерывание не доступно |перерыв|


1 = V0|: Диагностическое прерывание доступно|перерыв|
Bit|укусил| 6:
0 = V0|: Аппаратное прерывание не доступно



1 = V0|: Аппаратное прерывание доступно

Bit 7: 0 (фиксировано)
	78h



	8
	Bit|укусил| 6 ... 0: 0 (фиксировано)

Bit|укусил| 7:
0 = Формат данных Motorola|


1 = Формат данных Intel (только в аналоговых модулях)
	00h



	9 ... 12
	00h (фиксировано)
	00h


Параметрические данные 
IM| 053-1DP00
DP-V1

При использовании IM| 053-1DP00 (DP-V0|) доступны следующие параметрические данные:

	Байт
	Bit 7 ... Bit 0
	по умолч.

	0
	Bit|укусил| 2 ... 0: 0 (фиксировано)

Bit|укусил| 3:
0 = WD-Timebase| 10ms|


1 = WD-Timebase| 1ms|
Bit|укусил| 4: 0 (фиксировано)

Bit|укусил| 5:
0 = Вещательный режим не доступен|способ|


1 = Вещательный режим доступен|способ|
Bit|укусил| 6:
0 = Защищенный режим не доступен|способ|


1 = Защищенный режим доступен|способ|
Bit|укусил| 7:
0 = DP-V1-режим| не доступен|калечат|


1 = DP-V1-режим| не доступен
	80h



	1
	Bit|укусил| 0: Исходный режим|начальный|, когда ожидаемая/фактическая конфигурация отлична|актуальный| ||(должна всегда равняться 0, в противном случае появится|еще| ошибка параметризации)

Bit|укусил| 3 ... 1: 0 (фиксировано)

Bit|укусил| 4:
0 = V1|: Производственное прерывание не доступно|перерыв|


1 = V1|: Производственное прерывание доступно

Bit|укусил| 5:
0 = V1|: Диагностическое прерывание не доступно|перерыв|


1 = V1|: Диагностическое прерывание доступно|перерыв|
Bit|укусил| 6:
0 = V1|: Аппаратное прерывание не доступно



1 = V1|: Аппаратное прерывание доступно

Bit 7: 0 (фиксировано)
	70h



	2
	08h (фиксировано)
	08h

	3
	0Ах (фиксировано)
	0Ах

	4
	81h (фиксировано)
	81h

	5
	00h (фиксировано)
	00h

	6
	00h (фиксировано)
	00h

	7
	Bit|укусил| 0:
0 = Идентификаторная диагностика активна



1 = Идентификаторная диагностика не активна|калечат|
Bit|укусил| 1:
0 = Статус модуля активен


1 = Статус модуля не активен|калечат|
Bit|укусил| 2:
0 = Канальная диагностика активна



1 = Канальная диагностика не активна|калечат|
Bit|укусил| 3:
0 = SLIO-версия| в диагностике активна



1 = SLIO-версия| в диагностике не активна|калечат|
Bit 7 ... 4: 0 (фиксировано)
	08h



	8
	Bit|укусил| 6 ... 0: 0 (фиксировано)

Bit|укусил| 7:
0 = Формат данных Motorola|


1 = Формат данных Intel (только в аналоговых модулях)
	00h



	9...12
	00h (фиксировано)
	00h


Формат данных Motorola|/Intel

Этот параметр учитывается только при использовании аналоговых модулей|аналоговый| и отвечает за то, как значения|ценность| запоминаются|хранит| в адресном ряде CPU||диапазоне|. 

В формате Motorola (по умолчанию) байты сохраняются в порядке убывания, т.е. 1. байт содержит старший байт, а 2. - младший. 
В формате Intel значения сохраняются в возрастающем порядке, т.е. 1. байта содержит младший байт, а 2. - старший.


