Технические данные

	Код заказа
	053-1DP00

	Тип
	IM 053DP

	ID модуля
	-

	Технические характеристики модуля питания
	 

	Питание (значение)
	DC 24 V

	Питание (допустимый диапазон)
	DC 20.4...28.8 V

	Защита от обратной полярности
	-

	Потребление тока (без нагрузки)
	-

	Потребление тока (значение)
	0.9 A

	Скачек тока
	-

	I²t
	-

	Макс. ток утечки внутренней шины
	3 A

	Макс. ток утечки нагрузки

	10 A

	Потеря мощьности
	-

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	да, параметризация

	Технологические ошибки
	да, параметризация

	Диагностические прерывания
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да, параметризация

	Считывание диагностической информации
	возможно

	Индикация питающего напряжения 
	зеленый LED

	Групповое представление ошибки
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Аппаратная конфигурация
	 

	Стойка, макс.
	1 

	Модулей на стойке, макс.
	64

	Количество дискретных модулей, макс.
	64 

	Количество аналоговых модулей, макс.
	64 

	Соединение
	 

	Полевая шина
	PROFIBUS-DP на EN 50170

	Тип интерфейса
	RS485, изолированный

	Разъем
	Sub-D, 9-pin, female

	Топология
	Линейная шина с терминаторами на концах

	Электрически изолированный
	

	Количество участников, макс.
	125

	Адресация узлов
	1 - 125

	Скорость передачи, мин.
	9.6 kbit/s

	Скорость передачи, макс.
	12 Mbit/s

	Диапазон адресов входов, макс.
	244 Byte

	Диапазон адресов выходов, макс.
	244 Byte

	Количество TxPDO, макс.
	-

	Количество RxPDO, макс.
	-

	Mеханические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	48.5 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	155 г

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки




