Данные DP-V1 - I&M
Краткий обзор

Данные идентификации и обслуживания (I&M|) хранятся в модуле и имеют следующую информацию:

· проверка|чек| конфигурации системы

· обнаружение|откройте| аппаратных изменений|замены|
· перемещение|удалите| ошибок в системе

Идентификационные|опознавательные| данные (I-данные) - информация о модуле,  например, заказной номер, порядковый номер.  
I-|данные являются информацией изготовителя|производителя| и могут только читаться.

Данные обслуживания (М-данные) |обслуживания| - информация о размещении|местоположению| и дате|сроку| установки. М-данные создаются и сохраняются|хранят| во время|на протяжении| проектирования. 
С помощью|посредством| данных I&M| модули можно идентифицировать в онлайн режиме|онлайн||опознает|. 
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Примечание!

Одновременно только  один DP мастер может обращаться к данным I&M|.

Структура

Структура данных I&M| соответствует спецификации PROFIBUS| - заказной|приказывают| номер 3.502, версия 1.1, май 2003.

	Данные I&M
	Доступ
	Инициализация
	Описание

	Идентификационные данные 0: IM_INDEX: 65000

	MANUFACTURER_ID
	чтение (2byte)
	022Bh (555)
	Производитель
(555 = VIPA GMBH)

	ORDER_ID
	чтение (20byte)
	зависит от модуля
	Заказной номер модуля
VIPA 053-1DP00


	SERIAL_NUMBER
	чтение (16byte)
	зависит от модуля
	Порядковый номер модуля при идентификации

	HARDWARE_REVISION
	чтение (2byte)
	зависит от модуля
	Аппаратный контроль модуля; изменяется при перепрошивке микропрограммы.


продолжение ...

	... продолжение

Данные I&M
	Доступ
	Инициализация
	Описание

	SOFTWARE_REVISION


	чтение (4byte)


	Версия микропрограммы  Vxyz


	Версия микропрограммы модуля. 

Изменение версии микропрограммы также изменяет аппаратный контроль

	REVISION_COUNTER
	чтение (2byte)
	0000h
	зарезервировано

	PROFILE_ID
	чтение (2byte)
	F600h
	Идентификатор устройства

	PROFILE_SPECIFIC_TYPE


	чтение (2byte)


	0003h
0004h
0005h
	I/O модули
Коммуникационные модули
Интерфейсные модули

	IM_VERSION
	чтение (2byte)
	0101h
	Информация о версии данных I&M. (0101h = версия 1.1)

	IM_SUPPORTED
	чтение (2byte)
	001Fh
	Информация о доступных данных I&M (IM_INDEX: 650000 ...65004)

	Данные обслуживания 1: IM_INDEX: 65001

	TAG_FUNCTION
	чтение/запись (32byte)
	–
	ID модуля внутри системы 

	TAG_LOCATION
	чтение/запись (22byte)
	–
	Расположение модуля

	Данные обслуживания 2: IM_INDEX: 65002

	INSTALLATION_DATE
	чтение/запись (16byte)
	–
	Дата и время установки модуля

	RESERVED
	чтение/запись (38byte)
	–
	зарезервировано

	Данные обслуживания 3: IM_INDEX: 65003

	DESCRIPTOR
	чтение/запись (54byte)
	–
	Комментарий к модулю

	Данные обслуживания 4: IM_INDEX: 65004

	SIGNATURE
	чтение/запись (54byte)
	–
	Комментарий к модулю
















