Обновление микропрограммы

Краткий обзор

Обновление микропрограммы распределителя EtherCAT VIPA 053-1EC00 осуществляется через EtherCAT мастер, который переводит распределитель EtherCAT в состояние «Загрузка».

Информация относительно обновления микропрограммы подключенного распределителя EtherCAT может быть найдена в документации на инструмент конфигурирования EtherCAT.
Последовательность действий

· Скачайте файл микропрограммы
· Переведите EtherCAT в состояние «Загрузка»
· Передайте микропрограмму 

Файл микропрограммы Px000106.pkg 
Последнюю версию микропрограммы для EtherCAT можно скачать с сайта www.vipa.de в разделе "Firmware for system components" как файл SLIO.zip с Px000106_Vxxx.zip, где xxx = версия микропрограммы.

Извлеките файлы и скопируйте их в рабочую директорию.

Загрузка проекта в аппаратный конфигуратор
· Откройте аппаратный конфигуратор EtherCAT.

· С помощью инструмента конфигурирования переведите EtherCAT распределитель в состояние «Загрузка»

· Передайте файл микропрограммы Px000106.pgk на EtherCAT распределитель

· С помощью инструмента конфигурирования переведите распределитель в состояние «Инициализация». Начнется процесс обновления, который длится приблизительно 5сек.
· После окончания обновления микропрограммы распределитель перегрузится и переключится в режим «Работа», в зависимости от настроек мастера. 
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Примечание!

Во время установки новой микропрограммы будьте предельно внимательны. При определенных обстоятельствах Вы можете вывести из строя EtherCAT распределитель. Это может случиться, например, если во время передачи микропрограммы произойдет сбой питания модуля или из-за повреждения самого файла прошивки.

В этом случае свяжитесь со службой технической поддержки VIPA!
