Объектная Директория
Краткий обзор объектов
	Индекс
	Область Объектной Директории

	0x0000 ... 0x0FFF
	Область Типа Данных

	0x1000 ... 0x1FFF
	Область Коммуникации

	0x2000 ... 0x5FFF
	Область Специфики Изготовителя

	0x6000 ... 0x6FFF
	Входная область

	0x7000 ... 0x7FFF
	Выходная область

	0x8000 ... 0x8FFF
	Область Конфигурации

	0x9000 ... 0x9FFF
	Информационная Область

	0xA000 ... 0xAFFF
	Диагностическая Область

	0xB000 ... 0xBFFF
	Область Служебной Передачи

	0xC000 ... 0xEFFF
	Зарезервированная Область

	0xF000 ... 0xFFFF
	Область Устройства
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Примечание!

Имейте в виду, что модуль питания и клеммный модуль System SLIO не имеют своего ID. Они не определяются распределителем EtherCAT и не учитываются при размещении модулей в слоты.

EtherCAT слоты обозначаются как EtherCAT-slot. Подсчет всегда начинается с 0.

Пример

В данном примере в слот № 2 подключен клеммный модуль (СМ).  Поскольку этот модуль не имеет ID, его распределитель EtherCAT не учитывает. Таким образом в EtherCAT следующий модуль определяется к EtherCAT-slot 1, и так далее.

	физический номер слота
	1
	2
	3
	4

	Модуль
	DI
	СМ
	DI
	DI

	Индекс
	0x6000
	-
	0x6001
	0x6002

	EtherCAT-slot
	0
	-
	1
	2


Тип Устройства

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x1000
	0x00
	Тип Устройства
	Unsigned32
	ro
	0x00001389
	0x00001389 подразумевает MDP


Имя Устройства

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x1008
	0x00


	Имя устройства
	Видимая строка
	ro


	VIPA 053-1EC00
	


Аппаратная Версия

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x1009
	0x00
	Аппаратная версия
	Видимая строка
	ro
	
	


Версия Программного Обеспечения

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x100A


	0x00


	Версия программного обеспечения
	Видимая строка


	ro


	
	


Версия Системы 

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x100B


	0x00


	Версия системы
	Unsigned8


	ro


	
	Состояние зависит от версии FPGA распределителя и модулей, в наименьшей системной версии 2


Объект Идентичности

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x1018


	0x00


	Объект Идентичности
	Видимая строка
	ro


	0x04


	

	
	0x01


	ID Производителя
	Unsigned32


	ro


	0x0000AFFE


	

	
	0x02
	Код Продукта
	Unsigned32
	ro
	0x0531EC00
	

	
	0x03


	Номер Контроля
	Unsigned32


	ro


	0x00000011


	

	
	0x04


	Серийный Номер
	Unsigned32


	ro


	
	


Распределение Выходных Модулей

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x1600 ...

0x163F
	0x00


	RXPDO Распределение
	Unsigned8


	ro


	Количество выходов на этом слоте
	Доступно только в слотах с выходными модулями.

	
	0x01
	Распределение выходов
	Unsigned32


	ro


	
	напр.: 0x7000:01, 1 > в слоте 0 первый выход имеет длину 1bit.

	
	0x02


	Распределение выходов
	Unsigned32


	ro


	
	

	
	...
	...
	
	
	
	


Распределение Входных модулей

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя


	Тип


	Aтр.


	По умолч.
	Значение



	0x1A00 ...

0x1A3F
	0x00
	TXPDO Распределение
	Unsigned8
	ro
	Количество входов на этом слоте
	Доступно только в слотах с входными модулями.

	
	0x01
	Распределение входов
	Unsigned32


	ro


	
	напр.: 0x6000:01, 8 > в слоте 0 первый вход имеет длину 8bit.


	
	0x02


	Распределение входов
	Unsigned32


	ro


	
	

	
	...
	...
	
	
	
	


Распределение входного распределителя

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя


	Тип


	Aтр.


	По умолч.
	Значение



	0x1AFF


	0x00


	Статус PDO
	Unsigned8
	ro


	2
	Распределение счетчиков прерываний распределителя

	
	0x01


	Входное Распределение
	Unsigned32


	ro


	0xF100:01,32


	Распределение счетчиков аппаратных прерываний

	
	0x02


	Входное Распределение
	Unsigned32


	ro


	0xF100:02,32


	Распределение счетчиков диагностических прерываний
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Примечание!

В зависимости от системы распределение не должно изменяться инструментом конфигурации, в противном случае можно повлиять на образ процесса!

Тип Sync Manager
	Индекс


	Под-

индекс
	Имя


	Тип


	Aтр.


	По умолч.
	Значение



	0x1C00


	0x00


	Тип Sync Manager
	Unsigned8


	ro


	4
	

	
	0x01
	Подиндекс 01
	Unsigned8
	ro
	1
	

	
	0x02
	Подиндекс 02
	Unsigned8
	ro
	2
	

	
	0x03
	Подиндекс 03
	Unsigned8
	ro
	3
	

	
	0x04
	Подиндекс 04
	Unsigned8
	ro
	4
	


RXPDO Присвоение

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя


	Тип


	Aтр.


	По умолч.
	Значение



	0x1C12
	0x00
	RXPDO Присвоение
	Unsigned8
	ro
	Количество модулей с выходными данными процесса
	

	
	0x01
	Подиндекс 001
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	...
	...
	...
	...
	
	

	
	0x40
	Подиндекс 064
	Unsigned16
	ro
	
	


TXPDO Присвоение

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя


	Тип


	Aтр.


	По умолч.
	Значение



	0x1C13
	0x00
	TXPDO Присвоение
	Unsigned8
	ro
	Количество входных PDO от распределителя и модулей
	

	
	0x01
	Подиндекс 001
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	0x02
	Подиндекс 002
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	...
	...
	...
	...
	
	

	
	0x40
	Подиндекс 064
	Unsigned16
	ro
	
	


Распределитель EtherCAT также имеет входные данные процесса, которые показывают сигнальный статус. На первом месте находится присвоение 0x1AFF для входного PDO распределителя.

SM Выходной Параметр

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя


	Тип


	Aтр.


	По умолч.
	Значение



	0x1C32


	0x00


	SM Выходной параметр 
	Unsigned8


	ro


	6
	

	
	0x01
	Режим Sync
	Unsigned16
	rw
	
	

	
	0x02
	Время цикла
	Unsigned32
	rw
	
	

	
	0x03
	Время смещения
	Unsigned32
	ro
	
	

	
	0x04


	Поддерживаемые Sync режимы
	Unsigned16


	ro


	
	

	
	0x05


	Минимальное время цикла
	Unsigned32


	ro


	
	

	
	0x06


	Минимальное время смещения
	Unsigned32


	ro


	
	


SM Входной Параметр
	Индекс


	Под-

индекс
	Имя


	Тип


	Aтр.


	По умолч.
	Значение



	0x1C33


	0x00
	SM Входной параметр 
	Unsigned8


	ro


	6
	

	
	0x01
	Режим Sync
	Unsigned16
	rw
	
	

	
	0x02
	Время цикла
	Unsigned32
	rw
	
	

	
	0x03
	Время смещения
	Unsigned32
	ro
	
	

	
	0x04


	Поддерживаемые Sync режимы
	Unsigned16


	ro


	
	

	
	0x05


	Минимальное время цикла
	Unsigned32


	ro


	
	

	
	0x06


	Минимальное время смещения
	Unsigned32


	ro


	
	


Параметр Распределителя   SLIO EtherCAT 

Этот объект отвечает за параметризацию распределителя EtherCAT.

	Индекс
	Подиндекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x3000


	0x00


	Параметр распределителя
	Unsigned8


	ro


	1
	

	
	0x01


	Авто-Подтверждение
	Unsigned8


	rw


	1
	Определяет метод управления прерываниями.


· При Авто-Подтверждение = 0 Вы сами несете ответственность за подтверждение. Вы информируетесь о каждом прерывании. Если прерывание не подтверждено, другие прерывания блокируются

· При Авто-Подтверждение = 1 все прерывания автоматически подтверждаются распределителем EtherCAT. В этом режиме диагностические данные всегда перезаписываются. Значение по умолчанию - Авто-Подтверждение = 1. Для непрерывного использования Авто-Подтверждение должно быть активировано.

Параметр SLIO Модуля

Через этот объект можно доступиться к параметрам модуля System SLIO. Адресация осуществляется посредством индексов. Через подиндексы можно доступиться к соответственным параметрам. Распределение подиндексов можно найти в описании на соответствующий модуль System SLIO.

Модуль питания и клеммный модуль System SLIO не имеют своего ID. Они не определяются распределем EtherCAT и не учитываются при размещении модулей в слоты.

	Индекс
	Подиндекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x3100

...

0x313F
	0x00
	Параметр
	Unsigned8
	ro
	Количество параметров
	Параметры модулей System SLIO. Только параметризированные модули распределяются.

	
	0x01
	Парам 1
	
	rw
	
	Данные параметра модуля

	
	0x02
	Парам 1
	
	rw
	
	(см. описание модуля)

	
	...
	...
	
	
	
	


Если модуль параметризирован, актуально следующее:

Индекс 0x3100: Доступ к EtherCAT-slot 0

Индекс 0x3101: Доступ к EtherCAT-slot 1 

...

Индекс 0x313F: Доступ к EtherCAT-slot 64 

Пример

В следующем примере представлено как через индекс 0x3102 доступиться к параметрам модуля,  расположенного в слоте 4.

	физический номер слота
	1
	2
	3
	4

	Модуль
	DI
	CM
	DO
	AI

	Индекс
	0x3100*
	-
	0x3101*
	0x3102

	EtherCAT-slot
	0
	-
	1
	2


*) Эта запись не внесена в список, поскольку модуль не имеет параметров.

Ясный Счетчик SLIO

	Индекс
	Под-индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x4000


	0x00
	Ясный Счетчик Slio
	Unsigned8
	ro


	2
	Запись необходимого значения в соответственный индекс ясного счетчика

	
	0x01
	Ясный Счетчик Мастера
	Unsigned8


	rw


	0
	

	
	0x02


	Ясный Счетчик Мастера
	Unsigned8


	rw


	0
	


Счетчик Мастера

	Индекс
	Под-индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x4001
	0x00
	Счетчик Мастера
	Unsigned8
	ro
	11
	

	
	0x01
	Ожидаемая Длина Ошибки
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	0x02
	Ошибка Таймаута
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	0x03
	Ошибка StopBit
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	0x04
	Ошибка FCS
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	0x05


	Ошибка Длины Телеграммы
	Unsigned16


	ro


	
	

	
	0x06
	Ошибка Типа Телеграммы
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	0x07


	Ошибка Повторения Тревоги
	Unsigned16


	ro


	
	

	
	0x08


	Шинная Idle Ошибка Времени
	Unsigned16


	ro


	
	

	
	0x09
	Неправильный Адрес Узла
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	0x0A


	Действительная Телеграмма
	Unsigned16


	ro


	
	

	
	0x0B
	Загрузка Мастера
	Unsigned16
	ro
	
	


Модуль MDL Счетчик

	Индекс
	Под-индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x4002
	0x00
	Модуль MDL Счетчик
	Unsigned8
	ro
	64
	

	
	0x01
	Слот 1
	Unsigned16
	ro
	0
	

	
	0x02
	Слот  2
	Unsigned16
	ro
	0
	

	
	...
	...
	
	
	0
	

	
	0x40
	Слот  64
	Unsigned16
	ro
	0
	


Модуль NDL Счетчик

	Индекс
	Под-индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x4003


	0x00


	Модуль MDL Счетчик
	Unsigned8


	ro


	64
	

	
	0x01
	Слот 1
	Unsigned16
	ro
	0
	

	
	0x02
	Слот 2
	Unsigned16
	ro
	0
	

	
	...
	...
	
	
	
	

	
	0x40


	Слот 64


	Unsigned16


	ro


	0
	


Компоненты версии EtherCAT Распределителя

Через этот объект можно доступиться к значениям версий компонентов EtherCAT распределителя.

	Индекс
	Под-индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x4100


	0x00


	Версия SLIO


	Unsigned8


	ro


	4
	Версия компонентов распределителя

	
	0x01
	FPGA Мастер 
	Unsigned16
	ro
	
	Версия FPGA

	
	0x02
	Шина SLIO
	Unsigned16
	ro
	
	Версия SLIO внутренней шины

	
	0x03


	Пакет микропрограммы
	Unsigned32


	ro


	
	Версия пакета



	
	0x04


	Mx-Файл


	Видимая строка
	ro


	
	Имя и версия Mx-файла распределителя


FPGA Версия Модулей

Через этот объект можно доступиться к FPGA версии модуля SLIO в EtherCAT.

	Индекс
	Под-индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x4101


	0x00


	FPGA Версия Модуля
	Unsigned8


	ro


	
	FPGA версии модулей



	
	0x01
	Слот 1
	Unsigned16
	ro
	
	EtherCAT-slot

	
	0x02
	Слот 2
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	..
	…
	...
	ro
	
	

	
	0x64
	Слот 64
	Unsigned16
	ro
	
	


Версия микропрограммы Модулей

Этот объект позволяет определить версию микропрограммы модуля SLIO в EtherCAT-slot.

	Индекс
	Подиндекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x4102


	0x00


	Версия Микропрограммы Модуля
	Unsigned8


	ro


	
	Версии микропрограммы модулей



	
	0x01
	Слот 1
	Unsigned32
	ro
	
	EtherCAT-slot 

	
	0x02
	Слот 2
	Unsigned32
	ro
	
	

	
	...
	…
	...
	ro
	
	

	
	0x64
	Слот 64
	Unsigned32
	ro
	
	


Порядковый Номер Модулей

Этот объект позволяет определить порядковый номер модуля SLIO в EtherCAT-slot.

	Индекс
	Подиндекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x4103


	0x00


	Порядковый Номер Модуля
	Unsigned8


	ro


	
	Порядковый номер модуля



	
	0x01


	Слот 1


	Видимая строка
	ro


	
	EtherCAT-slot 



	
	0x02


	Слот 2


	Видимая строка
	ro


	
	

	
	..
	…
	...
	ro
	
	

	
	0x64


	Слот 64


	Видимая строка
	ro


	
	


Данные Аппаратных Прерываний 

Если объект 0xF100 (см. ниже) сигнализирует о аппаратном прерывании, через него можно доступиться к текущим данным аппаратных прерываний. Распределение данных аппаратного прерывания можно найти в описании на соответственный модуль.

	Индекс
	Подиндекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x5000
	0x00


	Данные Аппаратного Прерывания
	Unsigned8


	ro


	6
	Текущие данные аппаратного прерывания



	
	0x01


	Номер Слота
	Unsigned8


	ro


	0x00


	EtherCAT-slot  модуля, который сообщает о прерывании

	
	0x02
	Данные Аппаратного Прерывания 00
	Unsigned8
	ro


	0x00
	Данные аппаратного прерывания 

(см. описание модуля)

	
	0x03


	Данные Аппаратного Прерывания 01
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x04


	Данные Аппаратного Прерывания 02
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x05


	Данные Аппаратного Прерывания 03
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x06


	Подтверждение


	Unsigned8


	rw


	0x00


	Любое значение сбрасывает аппаратное прерывание и подтверждение.


При деактивированном Авто-Подтверждении распределителя EtherCAT аппаратное прерывание счетчика объекта 0xF100 сбрасывается и аппаратное прерывание подтверждается. В подиндекс 0x06 индекса 0x5000 необходимо записать любое значение.

Диагностические Данные (Байт 1...4)

Если объект 0xF100 (см. ниже) сигнализирует о диагностическом прерывании, можно доступиться к первым 4 байтам текущих данных прерывания. Распределение диагностических данных прерывания можно найти в описании на соответствующий модуль.

	Индекс
	Подиндекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x5002


	0x00


	Диагностические Данные
	Unsigned8


	ro


	6
	Текущие диагностические данные

	
	0x01


	Номер Слота


	Unsigned8


	ro


	0x00


	EtherCAT-slot модуля, который сообщает о прерывании

	
	0x02
	Диагностические Данные 00
	Unsigned8
	ro
	0x00
	Байт 1 ... 4 диагностических данных (см. описание модуля)

	
	0x03


	Диагностические Данные 01
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x04


	Диагностические Данные 02
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x05


	Диагностические Данные 03
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x06


	Подтверждение


	Unsigned8


	rw


	0x00


	Любое значение сбрасывает аппаратное прерывание и подтверждение.


При деактивированном Авто-Подтверждении распределителя EtherCAT аппаратное прерывание счетчика объекта 0xF100 сбрасывается и аппаратное прерывание подтверждается. В подиндекс 0x06 индекса 0x5000 необходимо записать любое значение.

Диагностические Данные (Байт 1...n)

Этот объект позволяет доступиться ко всем диагностическим данным модуля. Здесь можно обратиться к текущим диагностическим данным, или диагностическим данным модуля любого EtherCAT-slot.

	Индекс
	Под-индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x5005


	0x00


	Диагностические Данные
	Unsigned8


	ro


	18
	

	
	0x01


	Слот


	Unsigned8


	rw


	0
	Читая этот индекс, можно определить к какому EtherCAT-slot модуля относятся полученные  диагностические данные.

Записав EtherCAT-slot в этот индекс, могут быть прочитаны диагностические данные соответствующего модуля.

	
	0x02
	
	Unsigned8
	ro
	0
	Диагностические данные модуля

(см. описание модуля)



	
	0x03
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x04
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x05
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x06
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x07
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x08
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x09
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0A
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0B
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0C
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0D
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0E
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0F
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x10
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x11
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x12
	
	Unsigned32
	ro
	0
	


Чтение входных данных

Этот объект позволяет считать входные данные модуля System SLIO. Адресация осуществляется через индекс (0x6000 + EtherCAT-slot). К соответствующим входным данным можно доступиться через подиндексы. Распределение подиндексов можно найти в описании на соответствующий модуль System SLIO.

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x6000 ...

0x603F
	0x00
	Входные Данные
	Unsigned8
	ro
	
	Количество подиндексов входных данных соответствующего EtherCAT-slot. 

	
	0x01
	
	
	ro
	
	Входные данные (см. описание модуля)

	
	0x02
	
	
	ro
	
	

	
	...
	...
	
	
	
	


Чтение выходных данных

Этот объект позволяет считать выходные данные модуля System SLIO. Адресация осуществляется с помощью индекса (0x7000 + EtherCAT-slot). Соответствующие выходные данные могут быть прочитаны через подиндексы. Распределение подиндексов можно найти в описании на соответствующий модуль System SLIO.

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x7000 ...

0x703F
	0x00
	Выходные Данные
	Unsigned8
	ro
	
	Количество подиндексов выходных данных соответствующего EtherCAT-slot.

	
	0x01
	
	
	ro
	
	Выходные данные (см. описание модуля)

	
	0x02
	
	
	ro
	
	

	
	...
	...
	
	
	
	


    [image: image3.wmf]
Примечание!

Информация по поводу доступа записи выходов находится в  руководстве на Ваш мастер EtherCAT.

Профиль Модульного Устройства

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0xF000


	0x00


	Профиль Модульного Устройства
	Unsigned8


	ro


	5
	

	
	0x01


	Размер Индекса Модуля
	Unsigned16


	ro


	1
	

	
	0x02


	Максимальное Количество Модулей
	Unsigned16


	ro


	0x40 (64)


	

	
	0x03


	Стандартные Входы в Объекте 0x8yy0
	Unsigned32


	ro


	0
	

	
	0x04


	Стандартные Входы в Объекте 0x9yy0
	Unsigned32


	ro


	0
	

	
	0x05


	PDO Группа Модулей
	Unsigned8


	ro


	0
	


Список Модулей

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0xF010


	0x00


	Список Модулей
	Unsigned8


	ro


	
	ID модулей



	
	0x01


	Подиндекс 001
	Unsigned32


	ro


	
	

	
	0x02


	Подиндекс 002
	Unsigned32


	ro


	
	

	
	...
	...
	...
	...
	
	

	
	0x40


	Подиндекс 064
	Unsigned32


	ro


	
	


Сконфигурированный Список Модулей

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0xF030
	0x00
	Сконфигурированный Список Модулей
	Unsigned8
	rw
	
	ID сконфигурированных модулей

	
	0x01
	Подиндекс 001
	Unsigned32
	rw
	
	

	
	0x02
	Подиндекс 002
	Unsigned32
	rw
	
	

	
	...
	...
	...
	...
	
	

	
	0x40
	Подиндекс 064
	Unsigned32
	rw
	
	


· При записи в подиндекс введенное значение сравнивается с ID модуля того же подиндекса индекса 0xF050. Таким образом можно проверить конфигурацию.

· Некоторые инструменты конфигурации автоматически не записываются в этот индекс, поэтому некоторые ошибки конфигурации могут быть не обнаружены.

Обнаруженный Список Адресов

	Индекс
	Подиндекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0xF040


	0x00


	Обнаруженный Список Адресов
	Unsigned8


	ro


	
	Адреса модулей, которые определились распределителем

	
	0x01
	Подиндекс 001
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	0x02
	Подиндекс 002
	Unsigned16
	ro
	
	

	
	...
	...
	...
	...
	
	

	
	0x40
	Подиндекс 064
	Unsigned16
	ro
	
	


Обнаруженный Список Модулей

	Индекс
	Подиндекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0xF050


	0x00


	Обнаруженный Список Модулей
	Unsigned8
	ro


	
	ID модулей, которые определил распределитель

	
	0x01
	Подиндекс 001
	Unsigned32
	ro
	
	

	
	0x02
	Подиндекс 002
	Unsigned32
	ro
	
	

	
	...
	...
	...
	...
	
	

	
	0x40
	Подиндекс 064
	Unsigned32
	ro
	
	


Статус Тревоги

Этот объект содержит счетчик аппаратных и диагностических прерываний для сигнализации о прерывании. Счетчик - входные данные распределителя EtherCAT, которые передаются вместе с данными процесса.

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0xF100


	0x00


	Статус Прерывания
	Unsigned8


	ro


	2
	

	
	0x01


	Счетчик Аппаратного Прерывания
	Unsigned32


	ro


	0x00000000


	Счетчик аппаратных прерываний



	
	0x02


	Счетчик Диагностических Прерываний
	Unsigned32


	ro


	0x00000000


	Счетчик диагностических прерываний




При деактивированном Авто-Подтверждении распределителя EtherCAT соответствующий счетчик устанавливается в 1, и сохраняет свое значение до тех пор, пока Вы не подтвердите это надлежащим образом. Для этого Вам необходимо записать любое значение в подиндекс 0x06 соответствующего индекса.

При активированном Авто-Подтверждении в этом объекте Вы найдете количество аппаратных и диагностических прерываний, которые случились начиная с последнего сброса счетчика прерываний. Для сброса счетчика необходимо в подиндекс 0x06 соответствующего индекса записать любое значение.

Действительны следующие индексные назначения:

· Запись 0x06 в индекс 0x5000: Сброс счетчика аппаратных прерываний

· Запись 0x06 в индекс 0x5002: Сброс счетчика диагностических прерываний



