Технические данные

	Код заказа
	053-1EC00

	Тип
	IM 053EC

	ID модуля
	-

	Технические характеристики модуля питания
	 

	Питание (значение)
	DC 24 V

	Питание (допустимый диапазон)
	DC 20.4...28.8 V

	Защита от обратной полярности
	-

	Потребление тока (без нагрузки)
	95 mA

	Потребление тока (значение)
	0.95 A

	Скачек тока
	2.8 A

	I²t
	0.25 A2s

	Макс. ток утечки внутренней шины
	3 A

	Макс. ток утечки нагрузки

	10 A

	Потеря мощности
	3 W

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	да, параметризация

	Технологические ошибки
	да, параметризация

	Диагностические прерывания
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да, параметризация

	Считывание диагностической информации
	возможно

	Индикация питающего напряжения 
	зеленый LED

	Групповое представление ошибки
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Аппаратная конфигурация
	 

	Стойка, макс.
	1 

	Модулей на стойке, макс.
	64

	Количество дискретных модулей, макс.
	64 

	Количество аналоговых модулей, макс.
	64 

	Соединение
	 

	Полевая шина
	EtherCAT

	Тип интерфейса
	Ethernet 100 MBit

	Разъем
	RJ45

	Топология
	Линейная шина с разветвлениями

	Электрически изолированный
	-

	Количество участников, макс.
	65,535 

	Адресация узлов
	-

	Скорость передачи, мин.
	100 Mbit/s

	Скорость передачи, макс.
	100 Mbit/s

	Диапазон адресов входов, макс.
	4 KB

	Диапазон адресов выходов, макс.
	4 KB

	Количество TxPDO, макс.
	-

	Количество RxPDO, макс.
	-

	Mеханические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	48.5 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	-

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки




