Технические данные 

	Код заказа
	021-1BB70

	Тип
	SM 021

	ID модуля
	0F01 47C1

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	85 mA

	Потеря мощности
	0.9 W

	Технические характеристики дискретных входов
	 

	Количество входов
	2 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 24V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	10 mA

	Номинальное значение
	DC 20.4...28.8 V

	Входное напряжение для сигнала "0"
	DC 0...5 V

	Входное напряжение для сигнала "1"
	DC 15...28.8 V

	Гистерезис входного напряжения
	-

	Диапазон частоты
	-

	Входное сопротивление
	-

	Входной ток для сигнала "1"
	3 mA

	Подключение по схеме Два-Проводника-BERO
	

	Макс. разрешенный BERO ток покоя 
	0.5 mA

	Входная задержка перехода "0" в "1" 
	параметризация

	Входная задержка перехода "1" в "0" 
	параметризация

	Количество одновременно используемых входов при горизонтальной конфигурации
	2 

	Количество одновременно используемых входов при вертикальной конфигурации
	2 

	Кривая токовой характеристики
	IEC 61131, тип 1

	Размер выходных данных
	60 Байт

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	да

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	2

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


