


Параметрические данные


Модуль имеет следующие параметрические данные, которые имеют фиксированное значение. 

DS = Установка доступа через CPU, Profibus и Profinet

IX =   Индекс для доступа через CANopen

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	PII_L
	1
	Длина входных данных процессного образа
	04h 
	02h
	3100h
	01h

	PIQ_L
	1
	Длина выходных данных процессного образа*
	14h, 3Ch
	02h
	3101h
	02h


*) Этот параметр зависит от сконфигурированого варианта.

PII_L
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Длина входных данных процессного образа имеет фиксированное значение 4байта


PIQ_L
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Длина выходных данных процессного образа имеет фиксированное значение 14h или 3Ch.


Пример принципа операций

Далее представлен пример, в котором ETS записи сохраняются и обрабатываются. 

В этом примере модуль сконфигурирован для использования 20байт 5 ETS записей в выходной области PIQ.

Значения ETS

При следующих значениях µs тикера принимаются следующие состояния выходов: 

	RN


	ETS_US

в µs
	PIQ DO 0 
(Бит 7)
	PIQ DO 1 
(Бит 6)
	PIQ активно 
DO 0 (Бит 5)
	PIQ активно 
DO 1 (Бит 4)

	01h
	6000
	0
	0
	1
	1

	02h
	12506
	1
	0
	1
	1

	03h
	34518
	1
	1
	1
	1

	04h
	49526
	0
	0
	1
	1

	05h
	54529
	0
	1
	1
	1

	06h
	3500
	1
	1
	1
	1

	07h
	12443
	1
	0
	1
	1

	08h
	20185
	0
	0
	1
	1

	09h
	30140
	1
	0
	1
	1

	0Ah
	37330
	0
	0
	1
	1

	0Bh
	40000
	0
	0
	0
	0


Временная диаграмма

В соответствии с таблицей мы получаем следующую временную диаграмму:
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Написание 5 ETS записей

После написания ETS записей в выходной процессный образ, они непосредственно запоминаются в FIFO памяти модуля.

Состояние выходов показано на диаграмме под временем "t". 

В PII вы найдете байты состояния.

	Адр
	PIQ
	RN
	ETS_US
	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00110000
	01h
	6000
	→
	1
	00110000
	01h
	6000
	RN_LAST: 45h

RN_NEXT: C1h

STS_FIFO: 00h

NUM_ETS: 05h

	+4
	10110000
	02h
	12506
	
	2
	10110000
	02h
	12506
	

	+8
	11110000
	03h
	34518
	
	3
	11110000
	03h
	34518
	

	+12
	00110000
	04h
	49526
	
	4
	00110000
	04h
	49526
	

	+16
	01110000
	05h
	54529
	
	5
	01110000
	05h
	54529
	

	
	
	6
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h
	0
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Выполнение ETS функции для 
RN = 01h

ETS запись (RN = 01h) выполняется и удаляется в FIFO.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00110000
	01h
	6000
	→
	1
	10110000
	02h
	12506
	RN_LAST: 45h

RN_NEXT: C2h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 04h

	+4
	10110000
	02h
	12506
	
	2
	11110000
	03h
	34518
	

	+8
	11110000
	03h
	34518
	
	3
	00110000
	04h
	49526
	

	+12
	00110000
	04h
	49526
	
	4
	01110000
	05h
	54529
	

	+16
	01110000
	05h
	54529
	
	5
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	5
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h
	0
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Выполнение ETS функции для 
RN = 02h ... 04h 

Состояния RN = 02h ... RN 04h активированы и удалены в FIFO.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00110000
	01h
	6000
	→
	1
	01110000
	05h


	54529
	RN_LAST: 45h

RN_NEXT: C5h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 01h



	+4
	10110000
	02h
	12506
	
	2
	00000000
	00h


	0
	

	+8
	11110000
	03h
	34518
	
	3
	00000000
	00h


	0
	

	+12
	00110000
	04h
	49526
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	01110000
	05h
	54529
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
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Написание 5 ETS записей

После написания следующих 5 ETS записей в выходной процессный образ они непосредственно сохраняются в FIFO памяти модуля.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	11110000
	06h
	3500
	→
	1
	01110000
	05h


	54529
	RN_LAST: 4Ah

RN_NEXT: C5h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 06h



	+4
	10110000
	07h
	12443
	
	2
	11110000
	06h


	3500
	

	+8
	00110000
	08h
	20185
	
	3
	10110000
	07h


	12443
	

	+12
	10110000
	09h
	30140
	
	4
	00110000
	08h


	20185
	

	+16
	00110000
	0Ah
	37330
	
	5
	10110000
	09h


	30140
	

	
	
	6
	00110000
	0Ах


	37330
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
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Выполнение ETS функции для 
RN = 06h ... 08h 

Состояния RN = 06h ... RN 08h активированы и удалены в FIFO.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	11110000
	06h
	3500
	→
	1
	10110000
	09h


	30140
	RN_LAST: 4Ah

RN_NEXT: C5h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 02h



	+4
	10110000
	07h
	12443
	
	2
	00110000
	0Ах


	37330
	

	+8
	00110000
	08h
	20185
	
	3
	00000000
	00h


	0
	

	+12
	10110000
	09h
	30140
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	00110000
	0Ah
	37330
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
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Написание последней ETS записи

Если написано менее 5 ETS записей, должен быть установлен бит 6 из RN последней ETS записи. RN = 0Bh принимает значение 4Bh.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00000000
	4Bh


	40000
	→
	1
	10110000
	09h


	30140
	RN_LAST: 4Bh

RN_NEXT: C9h

STS_FIFO: 80h/82h

NUM_ETS: 03h



	+4
	10110000
	07h


	12443
	
	2
	00110000
	0Ах


	37330
	

	+8
	00110000
	08h


	20185
	
	3
	00000000
	4Bh


	40000
	

	+12
	10110000
	09h


	30140
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	00110000
	0Аh


	37330
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
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Выполнение ETS функции для 
RN = 09h ... 4Bh 

Состояния RN = 09h ... RN 4Bh активированы и удалены в FIFO.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00000000
	4Bh


	40000
	→


	1
	00000000
	00h


	0
	RN_LAST: 4Bh

RN_NEXT: CCh

STS_FIFO: 80h/82h

NUM_ETS: 00h



	+4
	10110000
	07h


	12443
	
	2
	00000000
	00h


	0
	

	+8
	00110000
	08h


	20185
	
	3
	00000000
	00h


	0
	

	+12
	10110000
	09h


	30140
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	00110000
	0Аh


	37330
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
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Диагностические данные

Поскольку этот модуль не поддерживает диагностические функции прерываний, информацию об этом модуле содержат диагностические данные.

DS = Установка для доступа через CPU, Profibus и Profinet. 
Доступ осуществляется через DS 01h. Дополнительно, через DS 00h можно доступиться к первым 4 байтам. 

IX = Индекс для доступа через CANopen.

Доступ осуществляется через IX 2F01h. Дополнительно, через IX 2F00h можно доступиться к первым 4 байтам.

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	зарезервировано
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	1Fh
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	72h
	
	
	06h

	NUMBIT
	1
	Количество диагностических битов на канал
	00h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	04h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR...
CH7ERR
	8
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ah ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


MODTYP
Информация модуля
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: класс модуля


1111b Дискретный модуль

Bit 4: установка при появлении информации канала

Bit 7 ... 5: зарезервировано


CHTYP 
Тип канала

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 6 ... 0: тип канала


72h: Дискретный выход

Bit 7: 0


NUMBIT
Битовая диагностика
	Байт


	Bit 7 ... 0



	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 00h)


NUMCH
Каналы
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 04h)


DIAG_US
µs тикер

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент создания данных диагностики


ERR_A/C/D
CHERR, CHxERR зарезервировано

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	зарезервировано






