Технические данные 

	Код заказа
	031-1CD70

	Тип
	SM 031

	ID модуля
	040E 15C4

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	70 mA

	Потеря мощности
	0.7 W

	Технические характеристики аналоговых входов
	 

	Количество входов
	4 

	Длина экранированного кабеля
	200 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 24 V

	Потребляемый ток от нагрузочного напряжения L+ (без нагрузки)
	15 mA

	Потенциальные входы 
	

	Мин. входное сопротивление (диапазон по напряжению)
	100 kΩ

	Диапазон входного напряжения
	-10 V ... +10 V

0 V ... + 10V

	Рабочая граница диапазона напряжения
	+/-0.3% 

	Базовая граница ошибки диапазона напряжения
	+/-0.2% 

	Токовые входы
	-

	Мин. входное сопротивление (диапазон по току)
	-

	Диапазон входного тока
	-

	Рабочая граница диапазона тока
	-

	Базовая граница ошибки диапазона тока
	-

	Резистивные входы
	-

	Диапазон сопротивления
	-

	Рабочая граница диапазона сопротивления
	-

	Базовая граница ошибки
	-

	Резистивные температурные входы
	-

	Диапазон температурного сопротивления
	-

	Рабочая граница резистивного температурного диапазона 
	-

	Базовая граница ошибки резистивного температурного диапазона
	-

	Термоэлектрические входы
	-

	Термоэлектрический диапазон
	-

	Рабочая граница термоэлектрического диапазона 
	-

	Базовая граница ошибки термоэлектрического диапазона
	-

	Программируемая термоэлектрическая компенсация
	-

	Внешняя термоэлектрическая компенсация
	-

	Внутренняя термоэлектрическая компенсация
	-

	Предельная граница по току/напряжению
	16 

	Принцип измерения
	последовательная аппроксимация

	Время преобразования
	4 ms все каналы

	Подавление помех для частоты
	>50dB при 50Hz (UCM<2V)

	Максимальное входное напряжение (деструктивный предел) 
	
30 V

	Температурная ошибка (с привязкой в входному диапазону)
	
±0.005%/K

	Нелинейность (с привязкой в входному диапазону)
	±0.02%

	Повторяемость (в стационарном состоянии при температуре 25 °С, в допустимом диапазоне)
	
±0.05%

	Температурная ошибка внутренней компенсации
	-

	Размер входных данных
	8 Байт

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	да

	Считывание диагностической информации
	да

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	красный LED на канал

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Между каналами и модулем питания
	

	Макс. разница потенциалов между цепями
	-

	Макс. разница потенциалов между входами (Ucm)
	DC 2 V

	Макс. разница потенциалов между Mana и Mintern (Uiso)
	-

	Макс. разница потенциалов между входами и Mana (Ucm)
	-

	Макс. разница потенциалов между входами и Mintern (Uiso)
	DC 75 V/ AC 60 V

	Макс. разница потенциалов между Mintern и выходами
	-

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	-


