Аналоговое значение

Представление  аналогового значения

Аналоговые значения обрабатываются только в двоичном формате. Таким образом цифровая переменная типа word в модуле преобразовывается в аналоговый выходной сигнал и выводится через соответственный канал.
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Разрешение

При разрешении 12bit плюс знаковый разряд, младшие разряды (3bit) не учитываются.

Знаковый разряд (SG)

Алгебраически знаковый разряд представляет Bit15. Он принимает следующие значения:

Bit 15 = "0" (положительное значение

Bit 15 = "1" ( отрицательное значение
























