Скорость передачи данных и ID модуля
Краткий обзор

Существует возможность с помощью селектора адреса установить скорость передачи данных и ID модуля.
Настроечные параметры сохраняются|хранят| в EEPROM| и могут быть в любое время изменены. По умолчанию, скорость передачи данных шинного распределителя составляет 500kbit/s.

Действия

· Выключите|закройте| электропитание шинного распределителя

· Установите|заставьте| селектор адреса в 0.

· Включите|заведите| электропитание шинного распределителя. 

LED индикаторы SF, BA и IF мигают. Теперь на протяжении 10 сек. Вы можете установить необходимую скорость передачи данных и ID модуля.
    [image: image1.wmf]
Примечание!

Если селекторный адрес после 20-ти секунд остается 0, устанавливаются следующие значения|ценность||заставляет|:

- Скорость передачи данных: 1Mbit/s

- ID модуля|: 0 (недействительный)

Для изменения этих параметров необходимо повторить описанные выше операции|опять|.

Программирование скорости передачи данных

Пока LED индикаторы SF, BA и IF мигают|щурятся|, Вы должны с помощью селектора адреса установить скорость передачи данных. Есть следующие варианты настроек|установки|:
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	максимальная гарантированная дланна шины в м.


По истечении 10-ти секунд установленная скорость передачи данных сохранится|хранит| в EEPROM| и LED индикатор IF гаснет|ведет|.

Программирование ID модуля|
В течение следующих 10-ти секунд, пока LED индикаторы SF и BA мигают, с помощью селектора адреса Вы имеете возможность установить ID модуля в диапазоне 1...125. Есть следующие варианты настроек|установки|:
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	Поз.
	Знач.
	Пример
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	Адрес
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Адрес: 35
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По истечении 10-ти секунд ID модуля фиксируется,||берет| и шинный распределитель возвращается в нормальный режим работы|способу| (статус: "Подготовительные действия|") с заданными значениями.
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Примечание!

Каждый модуль должен иметь уникальный для данной шины ID|!

ID модуля| должен быть установлен|заставляет| перед включением шинного распределителя!

Выбор скорости передачи данных с помощью |выбор|SDO-записи|
Вы также можете изменить CAN| скорость передачи данных с помощью|посредством| операции SDO-запись| для объекта|цели| "0x2001". Введенное значение|ценность| будет использоваться в качестве CAN| скорости передачи данных только после рестарта шинного распределителя. Этот метод является самым удобным|пригодным|, когда необходимо изменить CAN| скорость передачи данных всех шинных распределителей системы с центрального CAN терминала|предельным|. Шинные распределители используют запрограммированную скорость передачи данных после рестарте системы.









