Ава

Аварийный Объект|цель|
Краткий обзор

SLIO| CAN шинный распределитель имеет Аварийный объект|целью|, предназначенный для уведомления|известить| других устройств|прибор|, подключенных к шине CANopen,| о|вокруг| внутренних ошибках|случае| или ошибках CAN шины. Он имеет высокий приоритет и предоставляет|дает| Вам важную информацию о|вокруг| состоянии|штате| устройства|прибора| и сети.
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Примечание!

Мы рекомендуем детально ознакомиться с Аварийным Объектом, поскольку|цел это важный инструмент повышения надежности системы|объединение|!

Структура телеграммы

Аварийная телеграмма имеет всегда длину 8byte|. Она начинается с 2byte| кода ошибки, далее идет 1byte| регистр хранящий саму ошибку, заканчивается 5byte| дополнительного кода|кодексом|.

	Младший байт кода ошибки
	Старший байт кода ошибки


	ErrorRegister Index 0x1001
	Info 0


	Info 1
	Info 2
	Info 3
	Info 4


Сообщения об ошибке

	Код Ошибки
	Значение


	Info 0


	Info 1
	Info 2
	Info 3
	Info 4

	0x0000
	Сброс тревоги
	
	
	
	
	

	0x1000


	Контроль PDO


	0xFF
	0x10


	Номер PDO


	LowByte
Значение Таймера
	HighByte|

Значение Таймера

	0x8100


	Потребительская Пульсация


	 ID узла


	LowByte|
Значение Таймера
	HighByte|
Значение Таймера
	0x00


	0x00



	0x8100


	SDO Блоковая  Передача


	0xF1


	LowByte Индекс


	HighByte|
Индекс


	Подиндекс


	0x00



	0x8130


	Ошибка Узлового Контроля 


	LowByte|
GuardTime


	HighByte|
GuardTime


	Жизненный цикл
	0x00


	0x00



	0x8210


	PDO не обработан через ошибку длины


	Номер PDO


	Неправильная длина


	Длина PDO


	0x00


	0x00



	0x8220


	Превышена длина PDO


	Номер PDO


	Неправильная длина
	Длина PDO


	0x00


	0x00












