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xe "SDO"Объект (SDO) служебных данных служит тля обеспечения доступа к  чтению или записи в объектную директорию. Протокол CAL layer 7 предоставляет спецификацию Протокола Передачи Мультиплексной Области, который использует SDO. Этот протокол позволяет Вам передавать данные любой длины, распределяя их нескольким CAN сообщениям с одним идентификатором (сегментное построение). 
Первое CAN сообщение|записка| SDO| в 4 из 8byte содержат информацию процесса. Для доступа к объектной директории, достаточно одного 4byte CAN сообщения. Следующие сегменты|доля| SDO| содержат до 7byte| пользовательских данных. Последний|прошлый| байт содержит|подпись| конечную подпись. SDO| доставляется|поставляет| с подтверждением|подтверждением|. 

COB идентификаторы| для чтения и записи:

· Получение-SDO1|:  0x600 + ID МОДУЛЯ|
· Передача-SDO1|: 0x580 + ID МОДУЛЯ|
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Примечание!

Детальное описание|вид| телеграмм SDO| Вы можете найти|оказаться| в норме DS-301| от CiA.

Далее описываются только сообщения об ошибке|изображает|, которые генерируются при неправильной параметризации.

SDO| коды ошибки

	Код
	Ошибка

	0x05030000
	Переключающийся бит не изменяет свое значение

	0x05040000
	Перебор времени протокола SDO

	0x05040001
	Клиент/Серверная команда недействительна или неизвестна

	0x05040002
	Неправильный размер блока (только для режима блокировки)

	0x05040003
	Неправильный порядковый номер (только для режима блокировки)

	0x05040004
	CRC (только для режима блокировки)

	0x05040005
	Переполнение памяти

	0x06010000
	Неподдерживаемый доступ к объекту

	0x06010001
	Попытка читать объект доступный только для записи

	0x06010002
	Попытка записать объект доступный только для чтения

	0x06020000
	Объекта не существует в объектном словаре

	0x06040041
	Объект не может проецироваться на PDO

	0x06040042


	Количество и длина распределенных объектов превысивших длину PDO

	0x06040043
	Общая несовместимость параметра

	0x06040047
	Общая внутренняя несовместимость в устройстве

	0x06060000
	Сбой доступа через аппаратную ошибку

	0x06070010


	Тип данных не соответствует, длина сервисного параметра не соответствует

	0x06070012


	Тип данных не соответствует, превышение длины сервисного параметра

	0x06070013


	Тип данных не соответствует, недобор длины сервисного параметра

	0x06090011
	Подиндекс не существует

	0x06090030


	Превышен диапазон значений параметра (только для доступа записи)

	0x06090031
	Значение параметра записано слишком высоко

	0x06090032
	Значение параметра записано слишком низко

	0x06090036
	Максимальное значение меньше минимального значения

	0x08000000
	общая ошибка

	0x08000020
	Данные не могут быть переданы или сохранены в приложении

	0x08000021


	Данные не могут быть переданы или сохранены в приложении из-за локальных настроек

	0x08000022


	Данные не могут быть переданы или сохранены в приложении из-за текущего состояния устройства

	0x08000023


	Динамически сгенерированная ошибка объектной директории или отсутствие объектной директории (например, при генерации объектной директории  из файла происходит сбой из-за ошибки файла)
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