Технические данные

	Код заказа
	053-1CA00

	Тип
	IM 053CAN

	ID модуля
	-

	Технические характеристики модуля питания
	 

	Питание (значение)
	DC 24 V

	Питание (допустимый диапазон)
	DC 20.4...28.8 V

	Защита от обратной полярности
	-

	Потребление тока (без нагрузки)
	-

	Потребление тока (значение)
	1.9 A

	Скачек тока
	-

	I²t
	-

	Макс. ток утечки внутренней шины
	3 A

	Макс. ток утечки нагрузки
	10 A

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 


	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	да, параметризация

	Технологические ошибки
	нет

	Диагностические прерывания
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да, параметризация

	Считывание диагностической информации
	возможно

	Индикация питающего напряжения 
	зеленый LED

	Групповое представление ошибки
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Аппаратная конфигурация
	 

	Стойка, макс.
	1 

	Модулей на стойке, макс.
	64

	Количество дискретных модулей, макс.
	64 

	Количество аналоговых модулей, макс.
	64 

	Соединение
	 


	Полевая шина
	CANopen

	Тип интерфейса
	CAN

	Разъем
	Sub-D, 9-pin, male

	Топология
	Линейная шина с терминаторами на концах

	Электрически изолированный
	

	Количество участников, макс.
	127 

	Адресация узлов
	1 - 127

	Скорость передачи, мин.
	10 kbit/s

	Скорость передачи, макс.
	1 Mbit/s

	Диапазон адресов входов, макс.
	128 Byte

	Диапазон адресов выходов, макс.
	128 Byte

	Количество TxPDO, макс.
	16 

	Количество RxPDO, макс.
	16 

	Mеханические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	48.5 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	155 г

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки










