VIPA 001-1BA20 - 4xDC 24V и 4xDC 0V клеммы
Описание
Этот клеммный модуль является "модулем распространения потенциалов". Через 8 клеммных зажимов терминала можно подключиться к DC 24V или заземлению GND питания силовой секции.

Внутренняя шина насквозь проходит через модуль. Этот модуль не имеет своего ID, но он учитывается при подсчете максимального количества модулей в системе.
Свойства

· 4 клеммных зажимов DC 24V питания силовой секции
· 4 клеммных зажимов заземления GND питания силовой секции
· Ток на клемме макс. 10A

· Сквозная внутренняя шина
· Изоляция 500Veff (напряжение к шине)
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Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	3
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	4
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	5
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	6
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	7
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	8
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции
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