Технические данные
	Код заказа
	007-1AB00

	Тип
	PM 007

	ID модуля
	-

	Технические характеристики модуля питания
	 

	Входное напряжение (значение)
	DC 24 V

	Входное напряжение (допустимый диапазон)
	DC 20.4...28.8 V

	Частота питания (значение)
	-

	Частота питания (допустимый диапазон)
	-

	Входное напряжение (120 V)
	-

	Входное напряжение (230 V)
	-

	Скачек тока
	-

	Потребление тока
	-

	Выходное напряжение (значение)
	24 V

	Выходной ток (значение)
	10 A

	Параллельное подключение модулей питания
	-

	Защита от неправильной полярности 
	да

	Защита от перенапряжения
	36 V

	Пульсация выходного напряжения (макс.)
	-

	Эффективность
	-

	Потеря мощности
	-

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Индикация питающего напряжения 
	зеленый LED

	Групповое представление ошибки
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


