Chapter 3   Организация обмена данных
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 3   Клеммные модули

Глава 3 Клеммные модули
Краткий обзор

Эта глава описывает клеммные модули System SLIO.
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VIPA 001-1BA00 - 8xDC 24V клеммы
Описание
Этот клеммный модуль является "модулем распространения потенциалов". Через 8 клеммных зажимов терминала можно подключиться к DC 24V питания силовой секции.
Внутренняя шина насквозь проходит через модуль. Этот модуль не имеет своего ID, но он учитывается при подсчете максимального количества модулей в системе.
Свойства

· 8 клеммных зажимов DC 24V питания силовой секции
· Ток на клемме макс. 10A

· Сквозная внутренняя шина
· Изоляция 500Veff (напряжение к шине)
Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Внутренняя шина
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Терминал (клеммник)




Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	3
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	4
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	5
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	7
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	8
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции
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Технические данные
	Код заказа
	001-1BA00

	Тип
	CM 001

	ID модуля
	-

	Характеристики клемм
	 

	Напряжение на клемме, макс.
	DC 30 V

	Ток на клемме, макс.
	10 A

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 52.5 mm

	Вес
	50 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


VIPA 001-1BA10 - 8xDC 0V клеммы
Описание
Этот клеммный модуль является "модулем распространения потенциалов". Через 8 клеммных зажимов терминала можно подключиться к заземлению GND DC 24V питания силовой секции.

Внутренняя шина насквозь проходит через модуль. Этот модуль не имеет своего ID, но он учитывается при подсчете максимального количества модулей в системе.
Свойства

· 8 клеммных зажимов заземления GND питания силовой секции
· Ток на клемме макс. 10A

· Сквозная внутренняя шина
· Изоляция 500Veff (напряжение к шине)
Структура
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	Фиксатор терминального модуля
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Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	2
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	3
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	4
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	5
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	6
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	7
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	8
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции


О: Выход|вклад||выпуск|


	
	


Технические данные
	Код заказа
	001-1BA10

	Тип
	CM 001

	ID модуля
	-

	Характеристики клемм
	 

	Напряжение на клемме, макс.
	0 V

	Ток на клемме, макс.
	10 A

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 52.5 mm

	Вес
	50 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


VIPA 001-1BA20 - 4xDC 24V и 4xDC 0V клеммы
Описание
Этот клеммный модуль является "модулем распространения потенциалов". Через 8 клеммных зажимов терминала можно подключиться к DC 24V или заземлению GND питания силовой секции.

Внутренняя шина насквозь проходит через модуль. Этот модуль не имеет своего ID, но он учитывается при подсчете максимального количества модулей в системе.
Свойства

· 4 клеммных зажимов DC 24V питания силовой секции
· 4 клеммных зажимов заземления GND питания силовой секции
· Ток на клемме макс. 10A

· Сквозная внутренняя шина
· Изоляция 500Veff (напряжение к шине)
Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Внутренняя шина

DC 24V питание силовой секции
Терминал (клеммник)




Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	3
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	4
	DC 24V
	O
	DC 24V питание силовой секции

	5
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	6
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	7
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции

	8
	DC 0V
	O
	заземление GND питания силовой секции
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Технические данные
	Код заказа
	001-1BA20

	Тип
	CM 001

	ID модуля
	-

	Характеристики клемм
	 

	Напряжение на клемме, макс.
	DC 30 V

	Ток на клемме, макс.
	10 A

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 52.5 mm

	Вес
	50 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки
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