Общие технические характеристики
	Соответствие и разрешение

	Соответствие

	CE
	73/23/EWG
	Директива по низкому напряжению

	Разрешение

	UL
	UL 508
	Разрешение для США и Канады

	другие

	RoHs
	-
	Безсвенцовый продукт


	Защита обслуживающего персонала и защита устройства

	Тип защиты
	-
	IP20

	Электрическая изоляция

	к шине данных
	-
	электрически изолировано

	к уровню процесса
	-
	электрически изолировано

	Сопротивление изоляции
	EN 61131-2
	-

	Напряжение изоляции, по отношению к земле

	Входы / выходы
	-
	AC / DC 50V, 

гарантированная прочность AC 500V

	Защитные меры
	-
	от короткого замыкания


	Требование к условиям эксплуатации в соответствии с EN 61131-2

	Климатические

	Хранение / транспортировка
	EN 60068-2-14
	-25…+70°C

	Эксплуатация

	Горизонтальная установка
	EN 61131-2
	0…+60°C

	Вертикальная установка
	EN 61131-2
	0…+60°C

	Влажность воздуха


	EN 60068-2-30


	RH1 
(без конденсации, отн. влажность 10 … 95%)

	Загрязнение
	EN 61131-2
	Степень загрязнения 2

	Механические характеристики

	Колебания
	EN 60068-2-6
	1G

	Удары
	EN 60068-2-27
	15G


	 Условия установки

	Место установки
	-
	В щите управления

	Позиция установки
	-
	Горизонтально и вертикально


	EMC
	Стандарт
	Комментарий

	Электромагнитное излучение
	EN 61000-6-4
	Класс A (Промышленная зона)

	Уровень шумовой прочности

зона B


	EN 61000-6-2 


	
	Промышленная зона

	
	
	EN 61000-4-2


	ESD, с|тепень защиты 3, т.е. 8kV при воздушном разряде, 4kV при проводящем разряде

	
	
	EN 61000-4-3


	HF излучение| (кожух|обшивка|)

80MHz … 1000MHz, 10V/m 80% AM (1kHz)

	
	
	EN 61000-4-6


	HF| проводимость|ведет| 

150kHz … 80MHz, 10V/m 80% AM (1kHz)

	
	
	EN 61000-4-4
	Взрывозащищенность, степень 3

	
	
	EN 61000-4-5
	Перенапряжение, степень защиты 3




