Дополнительные счетные функции|противоположные|
Краткий обзор

Следующие дополнительные функции могут быть установлены|заставляют| для счетчика|счетчика| 050-1BA00 через параметризацию:

· Функция шлюза
Служит для старта, остановки и прерывания|перерыв| функции счета|подсчета|.

· Функция блокировки|замка| 

Переход 0-1 цифрового входа "Блокировки" запоминает последнее счетное значение в регистре блокировки. 
· Сравнение

Вы можете установить значение сравнения, которое де\активирует цифровой выход, инициирует прерывание процесса в зависимости от счетного значения.
· Гистерезис

Гистерезис позволяет избежать неправильного счета при дребезжании значения сигнала непосредственно на значении сравнения. 
Схематическая структура

Иллюстрация показывает, как дополнительные функции влияют на счет. Далее эти функции описываются|изображают| подробно.


Функция шлюза

XE "Digital part:Counter:Gate function"

xe "Digital part:Counter:Gate function"Де\активация счета осуществляется через внутренний шлюз (I-шлюз). I-шлюз - это операция AND программного шлюза (SW шлюз) и аппаратного шлюза (HW шлюз).  Шлюз SW откроется (активируется) через пользовательскую программу, когда бит SW_GATE_SET зоны вывода CCTRL_I изменит свое состояние на 0-1. Шлюз SW закроется (деактивируется), когда бит SW_GATE_RESET изменит свое состояние на 0-1.
Шлюз HW управляется соответствующим входом "Шлюза". Параметризация позволяет вам деактивировать HW шлюз таким образом, что счет активируется только через SW шлюз. Следующие состояния влияют на внутренний шлюз:

	SW шлюз
	 HW шлюз
	влияние на I-шлюз

	0
	переход 0-1
	0

	1
	переход 0-1
	1

	переход 0-1
	1
	1

	переход 0-1
	0
	0

	переход 0-1
	деактивация
	1


Функции шлюза остановка|прерывают| и прерывание

Параметризация определяет шлюз, прерывает или останавливает|прерывают||противоположный| процесс счета.

· При функции остановки после повторного запуска шлюза счет начнется со стартового значения.
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· При функции прерывания, после повторного запуска шлюза счет начнется с последнего счетного значения.
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Управление шлюзом остановка, прерывание|
Управление шлюзом через SW шлюз, остановка 
	SW шлюз
	 HW шлюз
	Счетная реакция

	переход 0-1


	деактивирован


	Рестарт со стартового значения


Управление шлюзом через SW шлюз,  прерывание 
	SW шлюз
	HW шлюз
	Счетная реакция

	переход 0-1
	деактивирован
	Продолжение


Управление шлюзом через SW/HW шлюз, остановка
	SW шлюз
	HW шлюз
	Счетная реакция

	переход 0-1
	1
	Продолжение

	1
	переход 0-1
	Рестарт со стартового значения


Управление шлюзом через SW/HW шлюз, прерывание
	SW шлюз
	HW шлюз
	Счетная реакция

	переход 0-1
	1
	Продолжение

	1
	переход 0-1
	Продолжение


Управление шлюзом
"Единоразовый счет"

Управление шлюзом через SW/HW шлюз, режим "Единоразовый счет":
Если внутренний шлюз был автоматически закрыт|закрывает|, его можно открыть только исполнив следующие|опять| условия|состоянием|:

	SW шлюз
	HW шлюз
	Реакция I-шлюза

	1
	переход 0-1
	1

	переход 0-1
(после перехода 0-1 в HW шлюзе)
	1


	1


Функция блокировки|замка| 

XE "Digital part:Counter:Latch function"

xe "Digital part:Counter:Latch function"Как только во время счета на "Блокировочном" входе реализуется переход 0-1, последнее счетное значение запоминается в блокировочном регистре.
Вы можете доступиться к блокировочному регистру через область ввода.
После операции STOP-RUN| блокировка |замок|обнуляется|перемещения|.

Сравнение

Значение сравнения определяется в CC_I. Как только условие сравнения достигнуто, активируется бит STS_DO счетного статуса.
Помните, что бит STS_DO можно учитывать только когда активирован бит STS_CTRL_DO счетного статуса.
Вы конфигурируете поведение выхода|противоположной||выпуска| через параметризацию (MODE2_I|):

· выход|выпуск| никогда не переключается

· выход переключается, когда счетное значение ( значения сравнения 
· выход переключается, когда счетное значение ( значения сравнения 
· выход переключается значением сравнения
Выход|выпуск| никогда не переключается
Выход|выпуск| никогда не переключается.

Выход переключается, когда счетное значение ( значения сравнения

Выход остается активным, пока счетное значение больше или равно значению сравнения.
Выход переключается, когда счетное значение ( значения сравнения

Выход остается активным, пока счетное значение меньше или равно значению сравнения.

Импульс при значении|ценности| сравнения

Когда счет достигает значения сравнения, выход активируется на время, установленное параметром продолжительности импульса.
Если продолжительность импульса = 0 выход будет активен, пока условие сравнения не нарушится.
Когда вы установили главное счетное направление, выход активируется только при достижении значения сравнения при счете в главном направлении.
Продолжительность импульса

Продолжительность импульса определяет как долго выход будет находиться в активном состоянии.

Он устанавливается с шагом 2.048ms в диапазоне между 0 и 522.24ms. 
Продолжительность импульса начинается с активации цифрового выхода. Неточность продолжительности импульса - менее 2.048ms.
Послеактивационная продолжительность импульса отсутствует, когда значение сравнения было нарушено и достигнуто снова в течение импульса.

    [image: image3.wmf]
Примечание!

Бит STS_DO активируется вместе с битом STS_CMP в счетном статусе. В отличие от бита STS_DO этот бит остается активным, пока он не будет сброшен битом RES_SET контрольного слова.
Гистерезис

XE "Digital part:Counter:Hysteresis"

xe "Digital part:Counter:Hysteresis"Гистерезис позволяет избежать неправильного счета при дребезжании значения сигнала непосредственно на значении сравнения. 
Вы можете установить гистерезис в диапазоне 0 - 255. Установка 0 и 1 деактивирует гистерезис. Гистерезис влияет на нулевой счет, сравнение, верхний и нижний предел.

Активизированный гистерезис остается активным после изменения. Новый диапазон гистерезиса принимается при следующем событии гистерезиса.
Следующие изображения иллюстрируют поведение выхода для гистерезиса 0 и гистерезиса 3 при следующих условиях:
Счетное значение значение сравнения
[image: image4]
	(1)
	Счетное значение значение сравнения ( выход и гистерезис активируется

	(2)
	Выход за диапазон гистерезиса ( выход сбрасывается

	(3)
	Счетное значение значение сравнения ( выход и гистерезис активируется

	(4)
	Выход за диапазон гистерезиса, выход сохраняет активность для счетное значениезначение сравнения

	(5)
	Счетное значениезначение сравнения и гистерезис активен ( выход  сбрасывается

	(6)
	Счетное значениезначение сравнения ( выход не активируется для активного  гистерезиса

	(7)
	Выход за диапазон гистерезиса, выход сохраняет активность для счетное значениезначение сравнения


При достижении условия сравнения гистерезис становится активным. При активном гистерезисе результат сравнения будет неизменен, пока счетное значение не выйдет за диапазон гистерезиса. После этого новый гистерезис активируется снова только при достижении условия сравнения. 
Импульс при достижении значения|ценности| сравнения |нулем|продолжительностью 0

[image: image5]
	(1)
	Счетное значениезначение сравнения ( выход и гистерезис активируется

	(2)
	Выход за диапазон гистерезиса ( выход сбрасывается и счетное значениезначение сравнения

	(3)
	Счетное значениезначение сравнения ( выход и гистерезис активируется

	(4)
	Выход сбрасывается при выходе за диапазон гистерезиса и счетное значениезначение сравнения

	(5)
	Счетное значениезначение сравнения ( выход и гистерезис активируется

	(6)
	Счетное значениезначение сравнения и гистерезис активен ( выход остается активным

	(7)
	Выход за диапазон гистерезиса и счетное значениезначение сравнения ( выход сбрасывается


При достижении условия сравнения гистерезис становится активным. При активном гистерезисе результат сравнения будет неизменен, пока счетное значение не выйдет за диапазон гистерезиса. После этого новый гистерезис активируется снова только при достижении условия сравнения. 
Импульс при достижении значения|ценности| сравнения |нулем|продолжительностью не 0

[image: image6]
	(1)
	Счетное значениезначение сравнения ( импульс сгенерирован, гистерезис активирован и счетное направление сохранено

	(2)
	Выход за диапазон гистерезиса в противоположную сторону сохраненного направления счета ( импульс сгенерирован, гистерезис деактивирован 

	(3)
	Счетное значениезначение сравнения ( импульс сгенерирован, гистерезис активирован и счетное направление сохранено

	(4)
	Выход за диапазон гистерезиса без изменения направления счета  ( импульс Сгенерирован, гистерезис деактивирован 

	(5)
	Счетное значениезначение сравнения ( импульс сгенерирован, гистерезис активирован и счетное направление сохранено

	(6)
	Счетное значение значение сравнения и гистерезис активен (нет импульса

	(7)
	Выход за диапазон гистерезиса в противоположную сторону сохраненного направления счета ( импульс сгенерирован, гистерезис деактивирован


При достижении условия сравнения гистерезис становится активным и импульс генерируется. До тех пор пока счетное значение находится в пределах диапазона гистерезиса, никакой другой импульс не генерируется. С активацией гистерезиса, счетное направление запоминается в модуле. Если счетное значение выходит за диапазон гистерезиса в противоположную сторону сохраненного направления счета, импульс генерируется. Если счетное значение выходит за диапазон без изменения направления счета, импульс не генерируется.
