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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная|маркирует| полоса|ширина|
Внутренняя шина|
Статусные LED индикаторы

DC 24V| питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный|предельный| модуль

Защелка электронного модуля

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Шинное соединение - OK 

Состояние модуля - OK

	
	
	
	●
	●
	Шинное соединение  OK

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	●
	Шинное соединение - отсутствует

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания шины

	
	
	
	¤


	¤


	Ошибка параметризации (см. Базовая информация)

	
	
	
	

	
	А
	зеленый
	●
	Вход 1, 5 A/импульс установлен

	
	B
	зеленый
	●
	Вход 4, 8 B/направление установлен

	
	Reset
	зеленый
	●
	Вход 6, 7 Сброс установлен


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	A+
	I
	А / импульс

Дифференциальный вход для счетного сигнала соответствующего канала А энкодера для 1-, 2- или 4-кратного исчисления.

	2
	DC 5V
	O
	DC 5V для энкодера

	3
	0V
	O
	GND

	4
	B+
	I
	B / направление|руководство|
Дифференциальный вход для сигнала направления счета соответствующего  канала B энкодера (инвертируемый через параметризацию)

	5
	A-
	I
	А / импульс

Дифференциальный вход для счетного сигнала соответствующего канала А энкодера для 1-, 2- или 4-кратного исчисления.

	6
	Z+
	I
	Дифференциальный вход для сброса

	7
	Z-
	I
	Дифференциальный вход для сброса

	8
	B-
	I
	B / направление|руководство|
Дифференциальный вход для сигнала направления счета соответствующего  канала B энкодера (инвертируемый через параметризацию)


I: Вход|вклад|, O: Выход|выпуск|


