Диагностика и прерывания|перерыв|
Краткий обзор

	Событие


	Процессные прерывания
	Диагностические прерывания
	параметри

зация

	Верхний предел
	X
	-
	X

	Нижний предел
	X
	-
	X

	Значение сравнения
	X
	-
	X

	Конечное значение
	X
	-
	X

	Потеря процессного прерывания
	-
	X
	X

	Пропадание питания*
	-
	X
	X


* Модуль может отправить диагностическое прерывание, только если на момент потери питания диагностическое прерывание уже было активировано. Если питание пропало при инициализации модуля, (диагностическое прерывание деактивировано), диагностическое прерывание не может быть отправлено.

Процессные прерывания|перерыв|
Посредством процессных прерываний Вы можете реагировать на асинхронные события|случаю||перерыв|. Процессное прерывание|перерыв| прерывает последовательность исполнения линейной программы и переходит к выполнению процедуры прерывания|подскакивает||соответствующему||перерыва|. 

В CANopen| данные прерывания|перерыва| процесса передаются|передают| через аварийную телеграмму.

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, данные прерывания|перерыва| процесса передаются|передают| через диагностическую телеграмму.

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	SX

	PRIT_A
	1
	Данные процессного прерывания
	00h
	02h

	PRIT_B
	1
	Состояние входов
	00h
	03h

	PRIT_US
	2
	µs тикер
	00h
	04h ... 05h


PRIT_A
Данные процессного прерывания|перерыва|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Данные процессного прерывания
Бит|укусил| 1…0: зарезервировано|
Бит|укусил| 2: Достижение верхнего\нижнего предела, конечного| значения|ценность|
Бит|укусил| 3: Достижение значения|ценность| сравнения|замка|
Бит 7 ... 4: зарезервировано


PRIT_B
Состояние входов|вклада|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Состояние|штат| входов|вклада| в момент процессного прерывания|перерыва|
Бит|укусил| 0: Входное значение канал |ценности| 0 (ряд A|)

Бит|укусил| 1: Входное значение канал |ценности||ценности| 1 (ряд B|)

Бит|укусил| 2: Входное значение канал|ценности| 2 (Сброс)

Бит 7 ... 3: зарезервировано


PRIT_US
µs тикер|маятник| |
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 1
	Значение µs тикера в момент процессного прерывания


Диагностические данные

С помощью параметризации Вы можете активировать диагностическое прерывание|перерыв| для модуля.

Диагностическое прерывание модуля служит для получения диагностических данных.

Как только причина для активации диагностического прерывания больше не присутствует, будет сгенерировано исходящее диагностическое прерывание.
Все события, происходящие между приемом и отправкой диагностического прерывания, будут потеряны. 
В пределах этого времени индикатор MF модуля светится. 
DS = Сохранение активно|заставила| через CPU, Profibus| и ProfiNET|. Доступ происходит с DS 01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с DS 00h|.

IX| =  Индекс для доступа через CANopen|. Доступ происходит с IX| 2F01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с IX| 2F00h|.

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	18h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	Диагностика
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	76h
	
	
	06h

	NUMBIT


	1
	Количество диагностических битов на канал
	08h
	
	
	07h



	NUMCH


	1
	Количество каналов модуля
	01h


	
	
	08h



	CHERR
	1
	Ошибка канала
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR


	1
	Специфическая для канала ошибка
	00h


	
	
	0Ах



	CH1ERR…CH7ERR
	7
	зарезервировано


	00h


	
	
	0Bh ... 11h



	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 0: появление ошибки в модуле

Бит|укусил| 1: появление внутренней ошибки

Бит|укусил| 2: появление внешней ошибки

Бит|укусил| 3: появление ошибки канала

Бит|укусил| 4: пропадание напряжения питания|выпуске|
Бит 7 ... 5: зарезервировано


MODTYP
Модульная информация|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 3 ... 0: Класс модуля


1000b:  Функциональность модуля

Бит|укусил| 4: появление |заставьте|информации канала

Бит 7 ... 5: зарезервировано


ERR_C
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


ERR_D
Диагностика|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 5 ... 0: зарезервировано

Бит|укусил| 6: установка при потере|заставьте| процессного прерывания|перерыве||утратил|
Бит 7: зарезервировано


CHTYP
Тип канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 6 ... 0: Тип канала 


76h: Счетный|противоположный| модуль

Бит 7: зарезервировано


|бит|NUMBIT  Диагностические биты|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 08h)


NUMCH
Каналы|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 01h)


CHERR
Ошибка канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 0: установка при|заставьте| ошибке в канальной группе 0

Бит 7 ... 1: зарезервировано


CH0ERR
канально-специфическая

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Диагностическое прерывание при потере процессного прерывания|перерыв||перерыв||теряет|...
Бит|укусил| 1…0: зарезервировано|закрывает|
Бит|укусил| 2: Верхний\нижний предел, конечное значение|ценность|
Бит|укусил| 3: Достижение значения|ценность| сравнения

Бит 7 ... 4: зарезервировано


CH1ERR| ...
CH7ERR
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


|маятник|DIAG_US
µs тикер|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент диагностики


