Область входов\выходов

Краткий обзор

Следующие области входов\выходов используется в 050-1BA10: 

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область
8байт|
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CV_I
	4
	Счетное значение
	5400h
	01h

	+4
	CSTS_I
	2
	Счетный статус
	5402h
	02h

	+6
	C_US
	2
	16бит µs значение
	5403h
	03h


CV_I
Счетное значение|ценность| |
Счетное значение всегда содержит текущее значение счетчика.
CSTS_I
Счетный статус|
	Бит
	Имя
	Функция

	0
	STS_SYNC
	Сброс был активирован

	1
	STS_CTRL_COMP
	Устанавливается, когда бит сравнения активен

	2
	STS_SW-GATE


	Статус программного шлюза (устанавливается, когда SW шлюз активен)

	3
	STS_RST
	Статус сброса

	4
	-
	зарезервировано

	5
	STS_GATE


	Статус внутреннего шлюза (устанавливается когда внутренний шлюз активен)

	6
	STS_COMP
	Статус бита сравнения

	7
	STS_C_DN
	Статус, устанавливаемый при обратном счете

	8
	STS_C_UP
	Статус, устанавливаемый при прямом счете

	9
	STS_CMP*


	Статусное сравнение, устанавливается при соответствии условий. Если параметризацией установлено никогда - бит никогда не активируется

	10
	STS_END*


	Статус устанавливается при достижении конечного значения

	11
	STS_OFLW*
	Статус устанавливается при верхнем пределе

	12
	STS_UFLW*
	Статус устанавливается при нижнем пределе

	13
	STS_ZP*
	Статус устанавливается в нулевом счете

	14…15
	-
	зарезервировано


*
Биты сохраняют значение до сброса с помощью RES_SET (бит 6 контрольного слова). 
|маятник|C_US
16бит µs значение|
В модуле SLIO| есть таймер|хронометр| (µs| тикер|маятник|). При включении питания| таймер|хронометр| начинает счет с 0. После 65535µs| таймер|хронометр| начинает счет снова с 0|опять|.

С каждым изменением счетного значения значение таймера запоминается как 16бит µs значение вместе со счетным значением во входной области.
Выходная область
10байт|
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CC_I
	4
	Значение сравнения
	5600h
	01h

	+4
	CS_I
	4
	Заданное значение
	5601h
	02h

	+8
	CCTRL_I
	2
	Контрольное слово
	5602h
	03h


|ценность|CC_I
Значение сравнения|
С помощью значения сравнения могут генерироваться прерывания, при сравнении их с текущим значением счета. Состояние бита сравнения \ процессного прерывания может быть установлено с помощью параметра MODE2_I \ INT_I.
|ценность|CS_I
Значение уставки|
С помощью заданного значения есть возможность инициализировать счет с заданным значением. Заданное значение устанавливает счет при изменении 0-1 бита COUNTERVAL_SET в контрольном слове.
CCTRL_I
Контрольное слово| 

	Бит
	Имя
	Функция

	0
	CTRL_SYNC_SET
	активация режима сброса

	1
	CTRL_COMP_SET
	активация бита сравнения

	2
	SW_GATE_SET
	установка программного шлюза

	3 ... 4
	-
	зарезервировано

	5
	COUNTERVAL_SET


	временная установка текущего значения счета в значение уставки

	6
	RES_SET


	сбрасывает биты  STS_CMP, STS_END, STS_OFLW, STS_UFLW и STS_ZP при переходе 0-1

	7
	-
	зарезервировано

	8
	CTRL_SYNC_RESET
	деактивация режима сброса

	9
	CTRL_COMP_RESET
	деактивация бита сравнения

	10
	SW_GATE_RESET
	сброс программного шлюза

	11 ... 15
	-
	зарезервировано




