Технические данные

	Код заказа
	050-1BA10

	Тип
	FM 050

	ID модуля
	08C2 3801

	Потребление тока/потеря мощности
	

	Потребление тока внутренней шины
	75mA

	Потеря мощности
	0.85W

	Цифровые входы
	

	Количество входов
	-

	Длина экранированного кабеля
	-

	Потребление тока от напряжения нагрузки L+ (без нагрузки)
	20mA

	Номинальное значение
	DC 20.4...28.8V

	Входное напряжение для сигнала "1"
	-

	Входное напряжение для сигнала "0"
	-

	Входной ток для сигнала "1"
	3mA

	Возможность двопроводного подключения Two-Wire-BERO
	-

	Макс. разрешенный статический ток BERO
	-

	Задержка перехода входа от "0" к "1"
	-

	Задержка перехода входа от "1" к "0"
	-

	Количество одновременного использования по горизонтали
	-

	Количество одновременного использования по вертикали
	-

	Входная характеристика
	-

	Размер входных данных
	-

	Цифровые выходы
	

	Количество выходов
	-

	Длина экранированного кабеля
	-

	Длина неэкранированного кабеля
	-

	Номинальное напряжение нагрузки
	-

	Задержка перехода выхода от "0" к "1"
	-

	Задержка перехода выхода от "1" к "0"
	-

	Активная нагрузка
	-

	Параллельное переключение нагрузки для резервирования управления нагрузкой
	-

	Параллельное переключение нагрузки для увеличения мощности
	-

	Приведение в действие цифрового входа
	-

	Частота коммутации резистивной нагрузки
	-

	Частота коммутации индуктивной нагрузки
	-

	Внутреннее ограничение выключения индуктивного напряжения 
	-

	Защита выхода от короткого замыкания
	-

	Триггер
	-

	Размер выходных данных
	10Байт

	Технические данные счетчика
	

	Количество счетчиков
	1

	Ширина одного счета
	32Бит

	Максимальная частота коммутации входа
	500kHz

	Максимальная частота счета
	2MHz

	Режим инкрементального энкодера
	(

	Режим импульс/направление
	(

	Доступность входного шлюза
	-

	Доступность входной блокировки
	-

	Доступность сброса входа
	(

	Доступность выхода
	-


	Код заказа
	050-1BA10

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	

	Индикация статуса
	да

	Прерывания
	да

	Процессные тревоги
	да

	Диагностическое прерывание
	да

	Диагностические функции
	да

	Чтение диагностической информации
	возможно

	Состояние модуля
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Отображение ошибки канала
	нет

	Изоляция
	

	Между каналами и внутренней шиной
	(

	Прочность изоляции
	DC 500V

	Механические данные
	

	Габариты (ШxВxГ)
	12.9mm x 109mm x 76.5mm

	Вес
	60г

	Условия эксплуатации
	

	Температура эксплуатации
	0°C - 60°C

	Температура хранения
	-25°C - 70°C

	Сертификаты
	

	UL508
	в подготовке




