Дополнительные счетные функции|противоположные|
Краткий обзор

Следующие дополнительные функции могут быть установлены|заставляют| счетчика|счетчика| через параметризацию:

· Функция шлюза
Служит для старта, остановки и прерывания|перерыв| функции счета|подсчета|.

· Сравнение

Вы можете установить значение сравнения, которое де\активирует цифровой выход, инициирует прерывание процесса в зависимости от счетного значения.
· Гистерезис

Гистерезис позволяет избежать неправильного счета при дребезжании значения сигнала непосредственно на значении сравнения. 
Схематическая структура

Иллюстрация показывает, как дополнительные функции влияют на счет. Далее эти функции описываются|изображают| подробно.


Функция шлюза

XE "Digital part:Counter:Gate function"

xe "Digital part:Counter:Gate function"Де\активация счета осуществляется через внутренний шлюз (I-шлюз). I-шлюз соответствует программному шлюзу (SW шлюз). SW шлюз откроется (активируется) программой пользователя, когда бит SW_GATE_SET контрольного слова зоны вывода изменит свое состояние на 0-1. Шлюз SW закроется (деактивируется), когда бит SW_GATE_RESET изменит свое состояние на 0-1.
Если І-шлюз при "единоразовом" режиме счета автоматически закрылся, он может быть открыт только при переходе  0-1 бита SW_GATE_SET.

Следующие состояния влияют на внутренний шлюз:
	SW шлюз
	влияние на I-шлюз

	0
	0

	1
	1

	переход 0-1
	1


Функции шлюза остановка|прерывают| и прерывание

Параметризация определяет шлюз, прерывает или останавливает|прерывают||противоположный| процесс счета.

· При функции остановки после повторного запуска шлюза счет начнется со стартового значения.
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· При функции прерывания, после повторного запуска шлюза счет начнется с последнего счетного значения.
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Функция сравнения
Значение сравнения предопределяется выходной областью. Бит сравнения можно найти в счетном статусе бита STS_COMP. 
Помните, что бит STS_COMP можно учитывать только когда активирован бит STS_COMP счетного статуса.
Следующее поведение бита сравнения может быть сконфигурировано через параметризацию:

· Нет сравнения: Бит сравнения не рассматривается|выпуск|
· Счетное значение ( значение сравнения: Бит сравнения активируется
· Счетное значение ( значение сравнения: Бит сравнения активируется
· Счетное значение = значение сравнения: Бит сравнения активируется
нет сравнения
Бит сравнения не рассматривается.

Бит сравнения активируется, когда счетное значение ( значения сравнения

Бит сравнения остается активным, пока счетное значение больше или равно значению сравнения.
Бит сравнения активируется, когда счетное значение ( значения сравнения

Бит сравнения остается активным, пока счетное значение меньше или равно значению сравнения.

Бит сравнения активируется, когда счетное значение = значению сравнения

Бит сравнения активируется, когда счет достигает значения сравнения. Бит сравнения остается активным до тех пор, пока справедливо сравнение.

Когда Вы установили главное счетное направление, бит сравнения может быть активирован только придостижении значения сравнения.
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Примечание!

Бит STS_COMP активируется вместе с битом STS_CMP в счетном статусе. В отличие от бита STS_COMP этот бит остается активным, пока он не будет сброшен битом RES_SET контрольного слова.
Гистерезис

XE "Digital part:Counter:Hysteresis"

xe "Digital part:Counter:Hysteresis"Гистерезис позволяет избежать неправильного счета при дребезжании значения сигнала непосредственно на значении сравнения. 
Вы можете установить гистерезис в диапазоне 0 - 255. Установка 0 и 1 деактивирует гистерезис. Гистерезис влияет на нулевой счет, сравнение, верхний и нижний предел.

Активизированный гистерезис остается активным после изменения. Новый диапазон гистерезиса принимается при следующем событии гистерезиса.
Следующие изображения иллюстрируют поведение выхода для гистерезиса 0 и гистерезиса 3 при следующих условиях:
Счетное значение і значение сравнения
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	(1)
	Счетное значение і значение сравнения ( бит сравнения устанавливается и гистерезис активируется

	(2)
	Выход за диапазон гистерезиса ( бит сравнения сбрасывается

	(3)
	Счетное значение і значение сравнения ( бит сравнения устанавливается и гистерезис активируется

	(4)
	Выход за диапазон гистерезиса, бит сравнения сохраняет активность для счетное значение і значение сравнения

	(5)
	Счетное значение < значение сравнения и гистерезис активен ( бит сравнения сбрасывается

	(6)
	Счетное значение і значение сравнения ( бит сравнения не активируется для активного  гистерезиса

	(7)
	Выход за диапазон гистерезиса, бит сравнения сохраняет активность для счетное значение і значение сравнения


При достижении условия сравнения гистерезис становится активным. При активном гистерезисе результат сравнения будет неизменен, пока счетное значение не выйдет за диапазон гистерезиса. После этого новый гистерезис активируется снова только при достижении условия сравнения. 
Счетное значение = значение сравнения
[image: image5]
	(1)
	Счетное значение = значение сравнения ( бит сравнения устанавливается и гистерезис активируется

	(2)
	Выход за диапазон гистерезиса ( бит сравнения сбрасывается и счетное значение  значение сравнения

	(3)
	Счетное значение = значение сравнения ( бит сравнения устанавливается и гистерезис активируется

	(4)
	Бит сравнения сбрасывается при выходе за диапазон гистерезиса и счетное значение > значение сравнения

	(5)
	Счетное значение = значение сравнения ( бит сравнения устанавливается и гистерезис активируется

	(6)
	Счетное значение = значение сравнения и гистерезис активен ( бит сравнения остается активным

	(7)
	Выход за диапазон гистерезиса и счетное значение  значение сравнения ( бит сравнения сбрасывается


При достижении условия сравнения гистерезис становится активным. При активном гистерезисе результат сравнения будет неизменен, пока счетное значение не выйдет за диапазон гистерезиса. После этого новый гистерезис активируется снова только при достижении условия сравнения. 


