Диагностика и прерывания|перерыв|
Краткий обзор

	Событие


	Процессные прерывания
	Диагностические прерывания
	параметри

зация

	Верхний предел
	X
	-
	X

	Нижний предел
	X
	-
	X

	Значение сравнения
	X
	-
	X

	Конечное значение
	X
	-
	X

	Потеря процессного прерывания
	-
	X
	X


Процессные прерывания|перерыв|
Посредством процессных прерываний Вы можете реагировать на асинхронные события|случаю||перерыв|. Процессное прерывание|перерыв| прерывает последовательность исполнения линейной программы и переходит к выполнению процедуры прерывания|подскакивает||соответствующему||перерыва|. 

В CANopen| данные прерывания|перерыва| процесса передаются|передают| через аварийную телеграмму.

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, данные прерывания|перерыва| процесса передаются|передают| через диагностическую телеграмму.

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	SX

	PRIT_A
	1
	Данные процессного прерывания
	00h
	02h

	PRIT_B
	1
	Состояние входов
	00h
	03h

	PRIT_US
	2
	µs тикер
	00h
	04h ... 05h


PRIT_A
Данные процессного прерывания|перерыва|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Данные процессного прерывания

Бит|укусил| 1…0: зарезервировано|
Бит|укусил| 2: С0: Достижение предела, конечного| значения|ценность|
Бит|укусил| 3: С0: Достижение значения|ценность| сравнения

Бит|укусил| 5…4: зарезервировано

Бит|укусил| 6: С1: Достижение предела, конечного| значения|ценность|
Бит|укусил| 7: С1: Достижение значения|ценность| сравнения|замка|


PRIT_B
Состояние входов|вклада|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Состояние|штат| входов|вклада| в момент процессного прерывания|перерыва|
Бит|укусил| 0: Входное значение канал |ценности| 0 (C0: ряд A|)

Бит|укусил| 1: Входное значение канал |ценности||ценности| 1 (C0: ряд B|)

Бит|укусил| 2: Входное значение канал|ценности| 2 (C1: ряд A|замок|)

Бит|укусил| 3: Входное значение канал 3 (C1: ряд B|)

Бит 7 ... 4: зарезервировано


PRIT_US
µs тикер|маятник| |
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 1
	Значение µs тикера в момент процессного прерывания


Диагностические данные

С помощью параметризации Вы можете активировать диагностическое прерывание|перерыв| для модуля.

Диагностическое прерывание модуля служит для получения диагностических данных.

Как только причина для активации диагностического прерывания больше не присутствует, будет сгенерировано исходящее диагностическое прерывание.
Все события, происходящие между приемом и отправкой диагностического прерывания, будут потеряны. 
В пределах этого времени индикатор MF модуля светится. 
DS = Сохранение активно|заставила| через CPU, Profibus| и ProfiNET|. Доступ происходит с DS 01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с DS 00h|.

IX| =  Индекс для доступа через CANopen|. Доступ происходит с IX| 2F01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с IX| 2F00h|.

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	18h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	Диагностика
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	76h
	
	
	06h

	NUMBIT


	1
	Количество диагностических битов на канал
	08h
	
	
	07h



	NUMCH


	1
	Количество каналов модуля
	01h


	
	
	08h



	CHERR
	1
	Ошибка канала
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR
	1
	Специфическая для канала C0 ошибка
	00h
	
	
	0Ах

	CH1ERR
	
	Специфическая для канала C1 ошибка
	
	
	
	

	CH2ERR…CH7ERR
	7
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Bh ... 

11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 0: появление ошибки в модуле

Бит|укусил| 1: появление внутренней ошибки

Бит|укусил| 2: появление внешней ошибки

Бит|укусил| 3: появление ошибки канала|выпуске|
Бит 7 ... 4: зарезервировано


MODTYP
Модульная информация|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 3 ... 0: Класс модуля


1000b:  Функциональность модуля

Бит|укусил| 4: появление |заставьте|информации канала

Бит 7 ... 5: зарезервировано


ERR_C
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


ERR_D
Диагностика|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 5 ... 0: зарезервировано

Бит|укусил| 6: установка при потере|заставьте| прерывания|перерыве||утратил|
Бит 7: зарезервировано


CHTYP
Тип канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 6 ... 0: Тип канала 


76h: Счетный|противоположный| модуль

Бит 7: зарезервировано


|бит|NUMBIT  Диагностические биты|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 08h)


NUMCH
Каналы|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 02h)


CHERR
Ошибка канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 0: установка при|заставьте| ошибке в канальной группе 0

Бит|укусил| 1: установка при|заставьте| ошибке в канальной группе 1

Бит 7 ... 2: зарезервировано


CH0ERR ...
CH1ERR
канально-специфическая

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Диагностическое прерывание при потере процессного прерывания|перерыв||перерыв||теряет|...

Бит|укусил| 1…0: зарезервировано|закрывает|
Бит|укусил| 2: Верхний\нижний предел, конечное значение|ценность|
Бит|укусил| 3: Достижение значения|ценность| сравнения

Бит 7 ... 4: зарезервировано


CH2ERR| ...
CH7ERR
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


|маятник|DIAG_US
µs тикер|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент диагностики


