Chapter 3   Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.
Manual VIPA System SLIO


Вступление

Диапазон измерений

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


Максимальная частота счета|противоположная||частотность| - 400kHz|.
Адресация

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen

s =| Подиндекс, в зависимости от количества и типа счетчика

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CV_I
	4
	Счетчик 0: Счетное значение
	5400h/s
	01h

	+4
	CV_II
	4
	Счетчик 1: Счетное значение
	5400h/s+1
	02h

	+8
	CSTS_I
	2
	Счетчик 0: Счетный статус
	5402h/s
	03h

	+10
	CSTS_II
	2
	Счетчик 1: Счетный статус
	5402h/s+1
	04h


Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CV_I
	4
	Счетчик 0: Значение сравнения
	5600h/s
	01h

	+4
	CV_II
	4
	Счетчик 1: Значение сравнения
	5600h/s+1
	02h

	+8
	CSTS_I
	2
	Счетчик 0: Контрольное слово
	5602h/s
	03h

	+10
	CSTS_II
	2
	Счетчик 1: Контрольное слово
	5602h/s+1
	04h


CSTS_I
CSTS_II
Счетный статус|
	Бит
	Имя
	Функция

	0
	-
	зарезервировано

	1
	STS_CTRL_COMP
	Устанавливается, когда бит сравнения активен

	2
	STS_SW-GATE


	Статус программного шлюза (устанавливается, когда SW шлюз активен)

	3…4
	-
	зарезервировано

	5
	STS_GATE


	Статус внутреннего шлюза (устанавливается когда внутренний шлюз активен)

	6
	STS_COMP
	Статус бита сравнения

	7
	STS_C_DN
	Статус, устанавливаемый при обратном счете

	8
	STS_C_UP
	Статус, устанавливаемый при прямом счете

	9
	STS_CMP*


	Статусное сравнение, устанавливается при соответствии условий. Если параметризацией установлено никогда - бит никогда не активируется

	10
	STS_END*


	Статус устанавливается при достижении конечного значения

	11
	STS_OFLW*
	Статус устанавливается при верхнем пределе

	12
	STS_UFLW*
	Статус устанавливается при нижнем пределе

	13
	STS_ZP*
	Статус устанавливается в нулевом счете

	14…15
	-
	зарезервировано


*
Биты сохраняют значение до сброса с помощью RES_SET (бит 6 контрольного слова). 
CTRL_I
CTRL_II Контрольное слово| 

	Бит
	Имя
	Функция

	0
	-
	зарезервировано

	1
	CTRL_COMP_SET
	активация бита сравнения

	2
	SW_GATE_SET
	установка программного шлюза

	3 ... 4
	-
	зарезервировано

	5
	COUNTERVAL_SET


	временная установка текущего значения счета в значение уставки

	6
	RES_SET


	сбрасывает биты  STS_CMP, STS_END, STS_OFLW, STS_UFLW и STS_ZP при переходе 0-1

	7…8
	-
	зарезервировано

	9
	CTRL_COMP_RESET
	деактивация бита сравнения

	10
	SW_GATE_RESET
	сброс программного шлюза

	11 ... 15
	-
	зарезервировано


Параметрические| данные

DS = Набор данных для доступа через CPU, Profibus| и ProfiNET|
IX| =  Индекс для доступа через CANopen|
SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT| 

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	DIAG_EN
	1
	Диагностическое прерывание*
	00h
	00h
	3100h
	01h

	CH0A
	1
	С0: Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3101h
	02h

	CH1B
	1
	С0: Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3102h
	03h

	CH2A
	1
	С1: Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3103h
	04h

	CH3B
	1
	С1: Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3104h
	05h

	INT_I
	1
	С0: Режим прерывания*
	00h
	80h
	3105h
	06h

	FCT_I
	1
	С0: Функция счета*
	00h
	80h
	3106h
	07h

	MODE2_I
	1
	С0: Режим счета 2*
	00h
	80h
	3107h
	08h

	MODE3_I
	1
	С0: Режим счета 3*
	00h
	80h
	3108h
	09h

	SET_I
	4
	С0: Значение уставки
	00h
	81h
	3109h...310Ch
	0Ah

	END_I
	4
	С0: Конечное значение
	00h
	81h
	310Dh...3110h
	0Bh

	LOAD_I
	4
	С0: Стартовое значение
	00h
	81h
	3111h...3114h
	0Ch

	HYST_I
	1
	С0: Гистерезис
	00h
	81h
	3115h
	0Dh

	CRES
	1
	зарезервировано
	00h
	81h
	3116h
	0Eh

	INT_II
	1
	С1: Режим прерывания*
	00h
	82h
	3117h
	0Fh

	FCT_II
	1
	С1: Функция счета*
	00h
	82h
	3118h
	10h

	MODE2_II
	1
	С1: Режим счета 2*
	00h
	82h
	3119h
	11h

	MODE3_II
	1
	С1: Режим счета 3*
	00h
	82h
	311Ah
	12h

	SET_II
	4
	С1: Значение уставки
	00h
	83h
	311Bh...311Eh
	13h

	END_II
	4
	С1: Конечное значение
	00h
	83h
	311Fh...3112h
	14h

	LOAD_II
	4
	С1: Стартовое значение
	00h
	83h
	3113h...3116h
	15h

	HYST_II
	1
	С1: Гистерезис
	00h
	83h
	3117h
	16h

	CRES
	1
	зарезервировано
	00h
	83h
	3118h
	17h


 *
Этот параметр может быть изменен только|передает| в режиме|штате| ОСТАНОВКИ.

Управление счетом

Счетчик управляется через внутренний шлюз (I-шлюз). I-шлюз соответствует программному шлюзу (SW).
SW шлюз: Открыт (активен): 
в программе пользователя переход 0-1 SW_GATE_SET в контрольном слове



  Закрыт (не активен): 
в программе пользователя переход 1-0 SW_GATE_RESET в контрольном слове
Бит сравнения|выпуск|
Следующие режимы бита сравнения STS_COMP счетного статуса могут быть установлены через параметризацию:

· Нет сравнения: Бит сравнения не рассматривается|выпуск|
· Счетное значение ( значение сравнения: Бит сравнения активируется
· Счетное значение ( значение сравнения: Бит сравнения активируется
· Счетное значение = значение сравнения: Бит сравнения активируется
Помните, что бит сравнения может быть установлен, только если бит STS_CTRL_COMP счетного статуса активен.
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