Концепция системы

Краткий обзор

Система SLIO| - модульная система автоматизации|автоматики| для монтажа|ассамблеи| на 35mm DIN-рейку||устанавливает||перила|. С помощью|посредством| 2, 4 или 8 канальных периферийных модулей эта система может быть адаптирована к решению поставленных задач автоматизации|автоматики|. 

Благодаря наличию внутренней шины питания DC| 24V| замена модулей, что вышли из строя, осуществляется без необходимости отключения электропроводки.

Изолирование модулей и организация независимых зон  осуществляется путем установки между ними секции блока питания DC| 24V, увеличивая таким образом генерируемый ток на 2A|.


Компоненты|элемент|
System  SLIO| состоит из следующих компонентов|элемента|:

· Шинный распределитель

· Периферийные модули 

· Блоки питания

· Аксессуары|аксессуар|
Шинный распределитель
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	Этот модуль объединяет в одном корпусе интерфейсный модуль и модуль питания|обшивке|. Благодаря интерфейсному модулю система получает доступ к промышленной полевой шине.

Модулем питания DC| 24 питается как сам интерфейсный модуль, так и электронные периферийные модули.

Система позволяет установить до 64 периферийных модулей, которые питаются по внутренней шине от блока питания DC 24V.


Периферийные модули

Каждый периферийный модуль состоит из терминального и электронного модуля. 
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	Терминальный|предельный| модуль

Электронный модуль




Терминальный|предельный| модуль
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	Терминальный модуль служит базой для установки электронного модуля, содержит внутреннюю шину, через которую питается электроника, обеспечивает питанием DC 24V силовую секцию и ступенчатый клеммник для подключения проводов. 
В верхней части этот модуль содержит систему блокировки для установки его на DIN-рейке. 


Электронный модуль
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	Функциональные возможности периферийного модуля SLIO определяются электронным модулем, который устанавливается в терминальный модуль. 

При выходе из строя этот модуль может быть легко заменен.

Встроенная система кодирования обеспечивает подключение только совместимых модулей.

Фронтальная сторона модуля содержит |туда|LED индикаторы||признака| статуса.

Дополнительно сбоку на модуле изображена схема подключения проводов.


Блок питания
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	За подачу напряжения к модулям системы SLIO отвечают модули питания. Они или интегрированы в шинный распределитель или устанавливаются между периферийными модулями, создавая таким образом специальные изолированные области подачи DC 24V|пересечение|, увеличивая генерируемый ток на 2A|.

Для лучшего распознавания этих модулей они имеют другой цвет.


Аксессуары|
Держатель экранной шины
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	Держатель экранной шины служит для подключения экрана проводов|держаться|.

Держатель экранной шины, экранная шина, фиксаторы не входят в стандартную поставку. Их необходимо заказывать дополнительно.

Держатель экранной шины монтируется|устанавливает| под клеммником терминального|предельного| модуля.

Для адаптации держателя к использованию на плоской DIN-рейке необходимо отделить от него специальную распорку.


Шинная крышка|навес|
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	Для защиты контактных частей внутренней шины вместе с каждым шинным распределителем поставляется шинная крышка. 

Перед установкой шинного распределителя на рейку необходимо снять с него шинную крышку и установить ее на последнем модуле системы.


