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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная|маркирует| полоса|ширина|
Внутренняя шина|
Статусные LED индикаторы

DC 24V| питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный|предельный| модуль

Защелка электронного модуля

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация

[image: image1]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Шинное соединение - OK 

Состояние модуля - OK

	
	
	
	●
	●
	Шинное соединение  OK

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	●
	Шинное соединение - отсутствует

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания шины

	
	
	
	¤


	¤


	Ошибка параметризации (см. Базовая информация)

	
	
	
	

	
	А0
	зеленый
	●
	Счетчик 0: Вход 1 A0/импульс установлен

	
	B0
	зеленый
	●
	Счетчик 0: Вход 5 В0/направление установлено

	
	А1
	зеленый
	●
	Счетчик 1: Вход 4 A1/импульс установлен

	
	B1
	зеленый
	●
	Счетчик 1: Вход 8 В1/направление установлено


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	A0
	I
	Счетчик 0: А / импульс

Импульсный вход для счетного сигнала соответствующего канала А энкодера для 1-, 2- или 4-кратного исчисления.

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V для энкодера

	3
	0V
	O
	GND

	4
	А1
	I
	Счетчик 1: А / импульс

Импульсный вход для счетного сигнала соответствующего канала А энкодера для 1-, 2- или 4-кратного исчисления.

	5
	В0
	I
	Счетчик 0: В / направление

Сигнал направления соответствующего канала В энкодера (реверсивный через параметризацию).

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V для энкодера

	7
	0V
	O
	GND

	8
	B1
	I
	Счетчик 1: В / направление

Сигнал направления соответствующего канала В энкодера (реверсивный через параметризацию).


I: Вход|вклад|, O: Выход|выпуск|
