Область входов\выходов

Краткий обзор

Следующие области входов\выходов используется в 050-1BВ30: 

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen с подиндексом s, зависящем от количества и типа счетчика.| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область
12байт|
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CV_I
	4
	Счетчик 0: Счетное значение
	5400h/s
	01h

	+4
	CV_II
	4
	Счетчик 1: Счетное значение
	5400h/s+1
	02h

	+8
	CSTS_I
	2
	Счетчик 0: Счетный статус
	5402h/s
	03h


CV_I
CV_II 

Счетное значение|ценность| |
	+10
	CSTS_II
	2
	Счетчик 1: Счетный статус
	5402h/s+1
	04h


Счетное значение всегда содержит текущее значение счетчика.
CSTS_I
CSTS_II
Счетный статус|
	Бит
	Имя
	Функция

	0…1
	-
	зарезервировано

	2
	STS_SW-GATE


	Статус программного шлюза (устанавливается, когда SW шлюз активен)

	3…4
	-
	зарезервировано

	5
	STS_GATE


	Статус внутреннего шлюза (устанавливается когда внутренний шлюз активен)

	6
	-
	зарезервировано

	7
	STS_C_DN
	Статус, устанавливаемый при обратном счете

	8
	STS_C_UP
	Статус, устанавливаемый при прямом счете

	9…10
	-
	зарезервировано

	11
	STS_OFLW*
	Статус устанавливается при достижении верхнего предела

	12
	STS_UFLW*
	Статус устанавливается при достижении нижнего предела

	13
	STS_ZP*
	Статус устанавливается в нулевом счете

	14…15
	-
	зарезервировано


*
Биты сохраняют значение до сброса с помощью RES_SET (бит 6 контрольного слова). 

Выходная область
4байт|
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CCTRL_I
	2
	Счетчик 0: Контрольное слово
	5602h/s
	01h

	+2
	CCTRL_II
	2
	Счетчик 1: Контрольное слово
	5602h/s+1
	02h


CCTRL_I
CCTRL_II
Контрольное слово| 

	Бит
	Имя
	Функция

	0…1
	-
	зарезервировано

	2
	SW_GATE_SET
	установка программного шлюза

	3 ... 5
	-
	зарезервировано

	6
	RES_SET


	сбрасывает биты  STS_OFLW, STS_UFLW и STS_ZP при переходе 0-1

	7…9
	-
	зарезервировано

	10
	SW_GATE_RESET
	сброс программного шлюза

	11 ... 15
	-
	зарезервировано




