Счетные функции|противоположные|
Краткий обзор

Счетчик 050-1BB30 - это непрерывный счетчик, направление счета которого может быть установлено через параметризацию. Счетчик служит, например, для измерения расстояния с помощью инкрементального энкодера. 

XE "Digital part:Counter:Gate function"

xe "Digital part:Counter:Gate function"Де\активация счета осуществляется через внутренний шлюз (I-шлюз). I-шлюз соответствует программному шлюзу (SW шлюз). SW шлюз откроется (активируется) программой пользователя, когда бит SW_GATE_SET контрольного слова зоны вывода изменит свое состояние на 0-1. Шлюз SW закроется (деактивируется), когда бит SW_GATE_RESET изменит свое состояние на 0-1. При переходе 0-1 SW шлюза, счетчик сбросится в 0. 
Следующие состояния влияют на внутренний шлюз:
	SW шлюз
	влияние на I-шлюз

	0
	0

	1
	1

	переход 0-1
	1


Непрерывный счет

XE "Digital part:Counter:Count continuously"

xe "Digital part:Counter:Count continuously"Каждый счетчик начинает свой счет с 0. Когда|противоположные| прямой счет|подсчет| достигает верхнего предела|лимита| счета, и поступает|подсчета| еще один импульс в этом направлении, то|позитивном||руководстве| счетчик прыгает|подскакивает| к нижнему пределу|лимиту| и продолжает счет от туда|подсчета|.

Когда обратный|противоположные| счет |подсчет||достигает нижнего предела|лимита| счета, и поступает|подсчета| еще один импульс в этом направлении, то|позитивном||руководстве| счетчик прыгает|подскакивает| к верхнему пределу|лимиту| и продолжает счет от туда|подсчета|.

Пределы|лимит| счета|подсчета| устанавливаются из действительного ряда значений|заставляют||подсчета|.

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


При достижении верхнего или нижнего предела устанавливается соответстующий статусный бит STS_OFLW или STS_UFLW. Эти биты сохраняют свое значение до сброса с помощью RES_SET в контрольном слове.
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