Chapter 3   Инструкция по эксплуатации
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 3   Инструкция по эксплуатации

Глава 3 Инструкция по эксплуатации
Краткий обзор

В этой главе детально описываются эксплуатационные особенности и функционал счетного модуля System SLIO|противоположный| 050‑1BВ30|изображает||оказывается|.
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Вступление
Диапазон измерений
	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


Максимальная частота счета|противоположная||частотность| - 400kHz|.

Адресация
В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen с s =| подиндекс, в зависимости от количества и типа счетчика
SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CV_I
	4
	Счетчик 0: Счетное значение
	5400h/s
	01h

	+4
	CV_II
	4
	Счетчик 1: Счетное значение
	5400h/s+1
	02h

	+8
	CSTS_I
	2
	Счетчик 0: Счетный статус
	5402h/s
	03h

	+10
	CSTS_II
	2
	Счетчик 1: Счетный статус
	5402h/s+1
	04h


Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CCTRL_I
	2
	Счетчик 0: Контрольное слово
	5602h/s
	01h

	+2
	CCTRL_II
	2
	Счетчик 1: Контрольное слово
	5602h/s+1
	02h


CSTS_I
CSTS_II

Счетный статус|
	Бит
	Имя
	Функция

	0…1
	-
	зарезервировано

	2
	STS_SW-GATE


	Статус программного шлюза (устанавливается, когда SW шлюз активен)

	3…4
	-
	зарезервировано

	5
	STS_GATE


	Статус внутреннего шлюза (устанавливается когда внутренний шлюз активен)

	6
	-
	зарезервировано

	7
	STS_C_DN
	Статус, устанавливаемый при обратном счете

	8
	STS_C_UP
	Статус, устанавливаемый при прямом счете

	9…10
	-
	зарезервировано

	11
	STS_OFLW*
	Статус устанавливается при достижении верхнего предела

	12
	STS_UFLW*
	Статус устанавливается при достижении нижнего предела

	13
	STS_ZP*
	Статус устанавливается в нулевом счете

	14…15
	-
	зарезервировано


*
Биты сохраняют значение до сброса с помощью RES_SET (бит 6 контрольного слова). 
CTRL_I
CTRL_II Контрольное слово| 

	Бит
	Имя
	Функция

	0…1
	-
	зарезервировано

	2
	SW_GATE_SET
	установка программного шлюза

	3 ... 5
	-
	зарезервировано

	6
	RES_SET


	сбрасывает биты  STS_OFLW, STS_UFLW и STS_ZP при переходе 0-1

	7…9
	-
	зарезервировано

	10
	SW_GATE_RESET
	сброс программного шлюза

	11 ... 15
	-
	зарезервировано


Параметрические| данные

DS = Набор данных для доступа через CPU, Profibus| и ProfiNET|
IX| =  Индекс для доступа через CANopen|
SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT| 

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	CH0A
	1
	С0: Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3100h
	01h

	CH1B
	1
	С0: Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3101h
	02h

	CH2A
	1
	С1: Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3102h
	03h

	CH3B
	1
	С1: Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3103h
	04h

	MODE2_I
	1
	С0: Режим счета 2*
	00h
	80h
	3104h
	05h

	MODE3_I
	1
	С0: Режим счета 3*
	00h
	80h
	3105h
	06h

	MODE2_II
	1
	С1: Режим счета 2*
	00h
	82h
	3106h
	07h

	MODE3_II
	1
	С1: Режим счета 3*
	00h
	82h
	3107h
	08h


 *
Этот параметр может быть изменен только|передает| в режиме|штате| ОСТАНОВКИ.
Управление счетом

Счетчик управляется через внутренний шлюз (I-шлюз). I-шлюз соответствует программному шлюзу (SW).
SW шлюз: Открыт (активен): 
в программе пользователя переход 0-1 SW_GATE_SET в контрольном слове



  Закрыт (не активен): 
в программе пользователя переход 1-0 SW_GATE_RESET в контрольном слове

Область входов\выходов
Краткий обзор

Следующие области входов\выходов используется в 050-1BВ30: 

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen с подиндексом s, зависящем от количества и типа счетчика.| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область
12байт|
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CV_I
	4
	Счетчик 0: Счетное значение
	5400h/s
	01h

	+4
	CV_II
	4
	Счетчик 1: Счетное значение
	5400h/s+1
	02h

	+8
	CSTS_I
	2
	Счетчик 0: Счетный статус
	5402h/s
	03h


CV_I
CV_II 

Счетное значение|ценность| |
	+10
	CSTS_II
	2
	Счетчик 1: Счетный статус
	5402h/s+1
	04h


Счетное значение всегда содержит текущее значение счетчика.
CSTS_I
CSTS_II
Счетный статус|
	Бит
	Имя
	Функция

	0…1
	-
	зарезервировано

	2
	STS_SW-GATE


	Статус программного шлюза (устанавливается, когда SW шлюз активен)

	3…4
	-
	зарезервировано

	5
	STS_GATE


	Статус внутреннего шлюза (устанавливается когда внутренний шлюз активен)

	6
	-
	зарезервировано

	7
	STS_C_DN
	Статус, устанавливаемый при обратном счете

	8
	STS_C_UP
	Статус, устанавливаемый при прямом счете

	9…10
	-
	зарезервировано

	11
	STS_OFLW*
	Статус устанавливается при достижении верхнего предела

	12
	STS_UFLW*
	Статус устанавливается при достижении нижнего предела

	13
	STS_ZP*
	Статус устанавливается в нулевом счете

	14…15
	-
	зарезервировано


*
Биты сохраняют значение до сброса с помощью RES_SET (бит 6 контрольного слова). 
Выходная область
4байт|
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CCTRL_I
	2
	Счетчик 0: Контрольное слово
	5602h/s
	01h

	+2
	CCTRL_II
	2
	Счетчик 1: Контрольное слово
	5602h/s+1
	02h


CCTRL_I
CCTRL_II
Контрольное слово| 

	Бит
	Имя
	Функция

	0…1
	-
	зарезервировано

	2
	SW_GATE_SET
	установка программного шлюза

	3 ... 5
	-
	зарезервировано

	6
	RES_SET


	сбрасывает биты  STS_OFLW, STS_UFLW и STS_ZP при переходе 0-1

	7…9
	-
	зарезервировано

	10
	SW_GATE_RESET
	сброс программного шлюза

	11 ... 15
	-
	зарезервировано




Параметрические данные
Краткий обзор

Через параметризацию вы можете|остальных|:

· Организовать входной фильтр

· Выбрать режим счета
DS = Доступ установки данных через CPU, Profibus| и ProfiNET|
IX| = Индекс для доступа через CANopen| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT| 

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	CH0A
	1
	С0: Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3100h
	01h

	CH1B
	1
	С0: Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3101h
	02h

	CH2A
	1
	С1: Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3102h
	03h

	CH3B
	1
	С1: Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3103h
	04h

	MODE2_I
	1
	С0: Режим счета 2*
	00h
	80h
	3104h
	05h

	MODE3_I
	1
	С0: Режим счета 3*
	00h
	80h
	3105h
	06h

	MODE2_II
	1
	С1: Режим счета 2*
	00h
	82h
	3106h
	07h

	MODE3_II
	1
	С1: Режим счета 3*
	00h
	82h
	3107h
	08h


*
Этот параметр может быть изменен только|передает| в режиме|штате| ОСТАНОВКИ.
|частотность|CHxx
Входная частота|
	Байт
	Функция
	Возможные значения

	0
	Входная частота С0 ряд А
	02h: 100kHz|
07h|: 5kHz| 
03h: 60kHz| 
08h|: 2kHz| 

04h: 30kHz|
09h|: 1kHz| 

06h: 10kHz| 

Другие значения не позволены!


	1
	Входная частота С0 ряд B
	

	2
	Входная частота С1 ряд А
	

	3
	Входная частота С1 ряд B
	


· XE "Digital part:Counter:Input frequency"

xe "Digital part:Counter:Input frequency"Входная частота позволяет вам инициализировать фильтр для I1, I4, I5, и I8. С помощью фильтров вы можете, например, отфильтровать пиковые значения сигнала.
|MODE2_I/II
C0/C1:
Счетный режим| 2
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 2 ... 0: 0
Бит|укусил| 3: Инверсный счет ряд|слежение||про|руководства| B|инвертировал|

0 = Нет (не инвертировано)

1 = Да (инвертировано)
Бит 7…4: 0


|MODE3_I/II
C0/C1:
Счетный режим| 3
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 2 ... 0: Сигнальная оценка


000b = Счет деактивирован


001b = Единичный энкодер (в А и B)


010b = Двойной энкодер|дважды| (в А и B)


011b = Квадратичный энкодер (в А и B)


100b = Направление|руководство| (импульс в А и направление|руководство| в B)
Бит|укусил| 7 ... 3: 0|


· При деактивации счета|счетчике| дальнейшие настроечные параметры игнорируются.


Счетные функции|противоположные|
Краткий обзор

Счетчик 050-1BB30 - это непрерывный счетчик, направление счета которого может быть установлено через параметризацию. Счетчик служит, например, для измерения расстояния с помощью инкрементального энкодера. 
XE "Digital part:Counter:Gate function"

xe "Digital part:Counter:Gate function"Де\активация счета осуществляется через внутренний шлюз (I-шлюз). I-шлюз соответствует программному шлюзу (SW шлюз). SW шлюз откроется (активируется) программой пользователя, когда бит SW_GATE_SET контрольного слова зоны вывода изменит свое состояние на 0-1. Шлюз SW закроется (деактивируется), когда бит SW_GATE_RESET изменит свое состояние на 0-1. При переходе 0-1 SW шлюза, счетчик сбросится в 0. 
Следующие состояния влияют на внутренний шлюз:
	SW шлюз
	влияние на I-шлюз

	0
	0

	1
	1

	переход 0-1
	1


Непрерывный счет

XE "Digital part:Counter:Count continuously"

xe "Digital part:Counter:Count continuously"Каждый счетчик начинает свой счет с 0. Когда|противоположные| прямой счет|подсчет| достигает верхнего предела|лимита| счета, и поступает|подсчета| еще один импульс в этом направлении, то|позитивном||руководстве| счетчик прыгает|подскакивает| к нижнему пределу|лимиту| и продолжает счет от туда|подсчета|.

Когда обратный|противоположные| счет |подсчет||достигает нижнего предела|лимита| счета, и поступает|подсчета| еще один импульс в этом направлении, то|позитивном||руководстве| счетчик прыгает|подскакивает| к верхнему пределу|лимиту| и продолжает счет от туда|подсчета|.
Пределы|лимит| счета|подсчета| устанавливаются из действительного ряда значений|заставляют||подсчета|.

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


При достижении верхнего или нижнего предела устанавливается соответстующий статусный бит STS_OFLW или STS_UFLW. Эти биты сохраняют свое значение до сброса с помощью RES_SET в контрольном слове.
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Диагностические данные|перерыв|
Краткий обзор

Этот модуль не поддерживает процессных прерываний. Диагностические данные хранят информацию о этом модуле.
DS = Сохранение активно|заставила| через CPU, Profibus| и ProfiNET|. Доступ происходит с DS 01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с DS 00h|.

IX| =  Индекс для доступа через CANopen|. Доступ происходит с IX| 2F01h|. Также, первые 4 байта могут быть доступны с IX| 2F00h|.

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	зарезервировано
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	18h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	76h
	
	
	06h

	NUMBIT


	1
	Количество диагностических битов на канал
	00h
	
	
	07h

	NUMCH


	1
	Количество каналов модуля
	02h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR…CH7ERR
	7
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ah ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


MODTYP
Модульная информация|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 3 ... 0: Класс модуля


1000b:  Функциональность модуля
Бит|укусил| 4: появление |заставьте|информации канала

Бит 7 ... 5: зарезервировано


CHTYP
Тип канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 6 ... 0: Тип канала 


76h: Счетный|противоположный| модуль

Бит 7: зарезервировано


|бит|NUMBIT  Диагностические биты|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 00h)


NUMCH
Каналы|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 02h)


|маятник|DIAG_US
µs тикер|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент диагностики


ERR_A/C/D
CHERR, CHxERR
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано
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