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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная|маркирует| полоса|ширина|
Внутренняя шина|
Статусные LED индикаторы

DC 24V| питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный|предельный| модуль

Защелка электронного модуля

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Шинное соединение - OK 

Состояние модуля - OK

	
	
	
	●
	●
	Шинное соединение  OK

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	●
	Шинное соединение - отсутствует

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания шины

	
	
	
	¤


	¤


	Ошибка параметризации (см. Базовая информация)

	
	
	
	

	
	CO
	зеленый
	●
	Время OUT активно

	
	DI
	зеленый
	●
	Данные IN активно

	
	CI
	зеленый
	●
	Время IN активно


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	CO+
	O
	Время OUT+
Дифференциальный выход (для режима мастер)

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V энкодера

	3
	0V
	O
	GND

	4
	CI+
	I
	Время IN+

Дифференциальный вход (для режима слушатель)

	5
	CO-
	O
	Время OUT-
Дифференциальный выход (для режима мастер)

	6
	DI+
	I
	Данные IN+
Дифференциальный вход

	7
	DI-
	I
	Данные IN-
Дифференциальный вход

	8
	CI-
	I
	Время IN-

Дифференциальный вход (для режима слушатель)


I: Вход|вклад|, O: Выход|выпуск|


