Режимы управления
Краткий обзор

Модуль 050-1BS00 - это SSI интерфейсный модуль для прямого подключения к SSI энкодеру. С помощью параметризации модуль может быть адаптирован к соответствующему SSI энкодеру. Здесь можно активировать прерывания, которые будут активироваться при достижении значения сравнения или граничного значения. Модуль имеет следующие режимы управления:

Режим "мастер"
В режиме управления "мастер", модуль имеет прямое подключение к SSI энкодеру. В этом случае SSI энкодер питается по SSI интерфейсу.
При получении данных с модуля генерируется временной сигнал и поток данных сохраняется в образе процесса.

Режим "слушатель"

В режиме управления "слушатель", модуль пассивно подключен между SSI энкодером и модулем, который является мастером. В этом режиме управления SSI энкодер питается от мастера. Во время работы, модуль "слушает" SSI телеграммы и сохраняет полученный поток данных в образе процесса.

Даже в этом режиме управления, с помощью параметризации модуль необходимо адаптировать к энкодеру. Параметр скорость передачи данных не рассматривается.
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