Диагностика и прерывания|
Краткий обзор

С помощью параметризации Вы можете активировать диагностическое прерывание|перерыв| для модуля.

Диагностическое прерывание модуля служит для получения диагностических данных.

Как только причина для активации диагностического прерывания больше не присутствует, будет сгенерировано исходящее диагностическое прерывание.
Все события, происходящие между приемом и отправкой диагностического прерывания, будут потеряны. 
В пределах этого времени индикатор MF модуля светится.
	Событие


	Процессные прерывания
	Диагностические прерывания
	параметризация

	Отсутствие напряжения питания энкодера*
	-
	X
	X


* Модуль может отправить диагностическое прерывание, только если на момент потери питания диагностическое прерывание уже было активировано. Если питание пропало при инициализации модуля, диагностическое прерывание не посылается!

Диагностические данные

DS = Сохранение активно|заставила| через CPU, Profibus| и ProfiNET|. Доступ происходит с DS 01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с DS 00h|.

IX| =  Индекс для доступа через CANopen|. Доступ происходит с IX| 2F01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с IX| 2F00h|.

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	18h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	76h
	
	
	06h

	NUMBIT


	1
	Количество диагностических битов на канал
	08h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	01h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR…CH7ERR
	7
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ah ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 0: появление ошибки в модуле

Бит|укусил| 1: появление внутренней ошибки

Бит|укусил| 2: появление внешней ошибки

Бит|укусил| 3: появление ошибки канала

Бит|укусил| 4: появление при потере питания энкодера|выпуске|
Бит 7 ... 5: зарезервировано


MODTYP
Модульная информация|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 3 ... 0: Класс модуля


1000b:  Функциональность модуля

Бит|укусил| 4: появление |заставьте|информации канала

Бит 7 ... 5: зарезервировано


ERR_C/D
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


CHTYP
Тип канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 6 ... 0: Тип канала 


76h: Счетный|противоположный| модуль

Бит 7: зарезервировано


|бит|NUMBIT  Диагностические биты|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 00h)


NUMCH
Каналы|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 01h)


CHERR
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


CH0ERR ...
CH7ERR
зарезервировано

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


|маятник|DIAG_US
µs тикер|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент диагностики




