Область входов\выходов

Краткий обзор

Следующие области входов\выходов используется в 050-1BS00: 

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область
6байт|
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	EV_I
	4
	Значение энкодера
	5400h
	01h

	+4
	C_US
	2
	16бит µs значение
	5402h
	02h


Значение энкодера|ценность| |
Здесь находятся текущие значения энкодера формата DWORD. Если SSI функция отключена, значения энкодера всеравно остаются.
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Примечание!

При отсутствии напряжения питания энкодера, для F ... Fh значения возвращаются в виде бинарного кода, для A ... Ah - в виде кода Грея.

16бит µs значение|ценность| |
В модуле SLIO| есть таймер|хронометр| (µs| тикер|маятник|). При включении питания| таймер|хронометр| начинает счет с 0. После 65535µs| таймер|хронометр| начинает счет снова с 0|опять|.  

С SSI при каждом изменении значения энкодера значение таймера сохраняется как 16битное значение во входной области. Это значение соответствует переходу в 1 активного временного значения энкодера и, соответственно, времени сохранения значения энкодера в выходном регистре.

Выходная область|
Этот модуль не использует байты выходной области



