Chapter 3   Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.
Manual VIPA System SLIO


Вступление

Диапазон SSI измерений

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	0

	Верхний предел
	4 294 967 295 (232-1)*


*
Это значение зависит от типа энкодера 

Адресация

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	EV_I
	4
	Значение энкодера
	5400h
	01h

	+4
	C_US
	2
	16бит µs значение
	5402h
	02h


Выходная область

Этот модуль не использует байты выходной области

Параметрические| данные

DS = Набор данных для доступа через CPU, Profibus| и ProfiNET|
IX| =  Индекс для доступа через CANopen|
SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT| 
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Примечание!

Параметры могут быть переданы только в режиме ОСТАНОВКИ.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	DIAG_EN
	1
	Диагностическое прерывание
	00h
	00h
	3100h
	01h

	IDLE
	2
	Пауза
	0C00h
	80h
	3101h... 3102h
	02h

	BAUD
	2
	Скорость передачи
	0180h
	80h
	3103h...3104h
	03h

	CRES
	1
	зарезервировано
	00h
	80h
	3105h
	04h

	NORM
	1
	Нормализация
	00h
	80h
	3106h
	05h

	LGTH
	1
	Длинна бита данных энкодера
	18h
	80h
	3107h
	06h

	MODE
	1
	SSI режим
	1Eh
	80h
	3108h
	07h

	CRES
	3
	зарезервировано
	00h
	80h
	3109h...310Bh
	08h

	SSI_EN
	1
	SSI функция
	00h
	80h
	310Ch
	09h


Исчисление значений энкодера
Как только модуль адаптирован к энкодеру и активирован параметр SSI функция, модуль стартует с посылкой временного сигнала и начинает исчислять значения энкодера. Полученные значения сохраняются во входной области.
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