Технические данные

	Код заказа
	050-1BS00

	Тип
	FM 050S

	ID модуля
	09C1 7800

	Размер входных данных
	6Byte

	Размер выходных данных
	-

	Потребление тока/потеря мощности
	

	Потребление тока внутренней шины
	70mA

	Потребление тока от напряжения нагрузки L+ (без нагрузки)
	30mA

	Потеря мощности
	1W

	Технические данные SSI
	

	Количество соединений для SSI энкодера
	1

	Тип интерфейса
	RS422

	Битовая длинна энкодерных данных
	8 ... 32Bit

	Внутренние часы энкодера
	125kHz ... 2MHz

	Напряжение питания энкодера
	DC 24V

	Режимы
	Режим Мастер, Режим Слушатель

	Кодировка
	двоичный, Грея

	Нормализация
	да, параметризация

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	

	Индикация статуса
	да

	Прерывания
	да, параметризация 

	Процессные тревоги
	нет

	Диагностическое прерывание
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да, параметризация

	Чтение диагностической информации
	возможно

	Состояние модуля
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Отображение ошибки канала
	нет

	Изоляция
	

	Между каналами и внутренней шиной
	-

	Прочность изоляции
	DC 500V

	Механические данные
	

	Габариты (ШxВxГ)
	12.9mm x 109mm x 76.5mm

	Вес
	60г

	Условия эксплуатации
	

	Температура эксплуатации
	0°C - 60°C

	Температура хранения
	-25°C - 70°C

	Сертификаты
	

	UL508
	в подготовке


