Chapter 2   Описание аппаратных средств
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 2   Описание аппаратных средств

Глава 2 Описание аппаратных средств|вид|
Краткий обзор

В этой главе детально описывается аппаратная структура SSI модуля System SLIO|противоположный| 050-1BS00|оказывается|.

Технические данные приводятся в конце главы.

Содержание

Тема





Страница

Ошибка! Закладка не определена.Глава 2
Описание аппаратных средств

Свойства
2-2
Структура
2-3
Технические данные
Ошибка! Закладка не определена.


Свойства

Особенности

· 1xSSI для абсолютного 8...32bit энкодера, 125kHz...2MHz|противоположный|
· Подключение через дифференциальный сигнал (RS422)
· Временной выход для режима мастер

· Временной вход для режима слушатель

· Напряжение питания энкодера DC 24V
· Интегрированное преобразование для Грея\двоичного кода

· Асинхронное исчисление значений энкодера

· Нормализация значений энкодера (изъятие добавочных битов)

· Функция прерывания и диагностики с µs временной меткой

· µs временная метка для значений энкодера (например, для исчисления скорости)||

Данные для заказа
	Тип
	Номер заказа
	Описание

	FM 050S
	VIPA 050-1BS00
	SSI|противоположный| модуль|




Структура
050-1BS00|
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	Фиксатор терминального модуля
Маркировочная|маркирует| полоса|ширина|
Внутренняя шина|
Статусные LED индикаторы
DC 24V| питание силовой части
Электронный модуль

Терминальный|предельный| модуль

Защелка электронного модуля
Терминал (клеммник)



	Статусная индикация
[image: image2]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Шинное соединение - OK 

Состояние модуля - OK

	
	
	
	●
	●
	Шинное соединение  OK

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	●
	Шинное соединение - отсутствует
Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания шины

	
	
	
	¤


	¤


	Ошибка параметризации (см. Базовая информация)

	
	
	
	

	
	CO
	зеленый
	●
	Время OUT активно

	
	DI
	зеленый
	●
	Данные IN активно

	
	CI
	зеленый
	●
	Время IN активно


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение
Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	CO+
	O
	Время OUT+
Дифференциальный выход (для режима мастер)

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V энкодера

	3
	0V
	O
	GND

	4
	CI+
	I
	Время IN+

Дифференциальный вход (для режима слушатель)

	5
	CO-
	O
	Время OUT-
Дифференциальный выход (для режима мастер)

	6
	DI+
	I
	Данные IN+
Дифференциальный вход

	7
	DI-
	I
	Данные IN-
Дифференциальный вход

	8
	CI-
	I
	Время IN-

Дифференциальный вход (для режима слушатель)


I: Вход|вклад|, O: Выход|выпуск|


Технические данные
	Код заказа
	050-1BS00

	Тип
	FM 050S

	ID модуля
	09C1 7800

	Размер входных данных
	6Byte

	Размер выходных данных
	-

	Потребление тока/потеря мощности
	

	Потребление тока внутренней шины
	70mA

	Потребление тока от напряжения нагрузки L+ (без нагрузки)
	30mA

	Потеря мощности
	1W

	Технические данные SSI
	

	Количество соединений для SSI энкодера
	1

	Тип интерфейса
	RS422

	Битовая длинна энкодерных данных
	8 ... 32Bit

	Внутренние часы энкодера
	125kHz ... 2MHz

	Напряжение питания энкодера
	DC 24V

	Режимы
	Режим Мастер, Режим Слушатель

	Кодировка
	двоичный, Грея

	Нормализация
	да, параметризация

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	

	Индикация статуса
	да

	Прерывания
	да, параметризация 

	Процессные тревоги
	нет

	Диагностическое прерывание
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да, параметризация

	Чтение диагностической информации
	возможно

	Состояние модуля
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Отображение ошибки канала
	нет

	Изоляция
	

	Между каналами и внутренней шиной
	-

	Прочность изоляции
	DC 500V

	Механические данные
	

	Габариты (ШxВxГ)
	12.9mm x 109mm x 76.5mm

	Вес
	60г

	Условия эксплуатации
	

	Температура эксплуатации
	0°C - 60°C

	Температура хранения
	-25°C - 70°C

	Сертификаты
	

	UL508
	в подготовке
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