Передача данных по PDO и SDO
Краткий обзор
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PDO

PDO означает Объект Данных Процесса. В режиме runtime данные процесса переносятся с помощью PDO. Здесь в кадре происходит обращение к входам/выходам модуля.

Более детальную информацию о передаче данных процесса в runtime режиме можно найти в руководстве на Ваш мастер EtherCAT.

SDO

SDO означает Объект Служебных Данных. С помощью SDO можно доступиться к параметрическим данным Вашей системы. Обращение к параметрам осуществляется с помощью соответствующих индексов и подиндексов.

Краткий обзор объектов приведен далее в разделе Объектная Директория.









