	
	


Технические данные
	Код заказа
	001-1BA10

	Тип
	CM 001

	ID модуля
	-

	Характеристики клемм
	 

	Напряжение на клемме, макс.
	0 V

	Ток на клемме, макс.
	10 A

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 52.5 mm

	Вес
	50 g

	Условия эксплуатации
	 


	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


