Счетные функции|противоположные|
Краткий обзор

Вы можете осуществлять счет вперед и назад|наоборот| или выбрать счет в соответствии с функцией|противоположными|:

· Бесконечный счет, например, измерение расстояния с помощью инкрементального энкодера|дистанция||возрастающим|
· Единоразовый счет, например, счет к максимальному пределу|лимиту|
· Периодический подсчет, например, при повторяющемся процессе|противоположным|
В режиме единоразового и периодического подсчета Вы можете задать диапазон начала и окончания счета|ценность| через параметризацию.

Для каждой| функции можно сконфигурировать шлюз|счетчик, сравнение, гистерезис и процессное прерывание|перерыв|. 

Главное направление счета |руководство|
Через параметризацию Вы имеете возможность для каждого счетчика определить главное направление счета|руководство||счетчика|. 

Если выбрано "отсутствие|никого|", то доступен полный счетный ряд|диапазон|:
	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


Главное направление счета|руководство| вперед

Верхнее ограничение диапазона. Счет начинается с 0 или стартового значения в прямом направлении, пока параметризуемое конечное значение станет равным -1, после чего счет начнется со стартового значения с генерацией импульса.
Главное направление счета|руководство||руководство| назад|наоборот|
Нижнее ограничение диапазона. Счет начинается с параметризуемого или стартового значения в обратном направлении пока параметризуемое конечное значение станет равным +1, после чего счет начнется со стартового значения с генерацией импульса.
Функция шлюза остановка/прерывание
Остановка процесса счета|подсчета|
XE "Digital part:Counter:Count abort"

xe "Digital part:Counter:Count abort"Процесс счета начинается после закрытия и повторного открытия шлюза со стартового значения.
Прерывание процесса счета|подсчета|
Процесс счета|подсчета| продолжится после закрытия и повторного открытия шлюза с последнего значения счета|прошлого||последнего||противоположного||ценности|.

Непрерывный счет|
XE "Digital part:Counter:Count continuously"

xe "Digital part:Counter:Count continuously"В этом операционном режиме счет начинается со стартового зачения.
Когда|противоположные| прямой счет|подсчет| достигает верхнего предела|лимита| счета, и поступает|подсчета| еще один импульс в этом направлении, то|позитивном||руководстве| счетчик прыгает|подскакивает| к нижнему пределу|лимиту| и продолжает счет от туда|подсчета|.

Когда обратный|противоположные| счет |подсчет||достигает нижнего предела|лимита| счета, и поступает|подсчета| еще один импульс в этом направлении, то|позитивном||руководстве| счетчик прыгает|подскакивает| к верхнему пределу|лимиту| и продолжает счет от туда|подсчета|.
Пределы|лимит| счета|подсчета| устанавливаются из действительного ряда значений|заставляют||подсчета|.

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


При достижении верхнего или нижнего предела устанавливается соответстующий статусный бит STS_OFLW или STS_UFLW. Эти биты сохраняют свое значение до сброса с помощью RES_SET в контрольном слове.

Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
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Единоразовый счет

Нет главного счетного направления|руководства|
· Счет начинается со стартового значения.
· Счет ведется вперед или назад|наоборот|.

· Пределы|лимит| счета|подсчета| устанавливаются|заставляют| по|диапазону| максимальному диапазону|подсчета|.

· При достижении предела, счет переходит к противоположному пределу, внутренний шлюз автоматически закрывается и активируется статус STS_OFLW или STS_UFLW. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Для рестарта процесса счета|подсчета| Вам придется повторно открыть внутренний шлюз.

· При прерывании процесс счета продолжится с последнего счетного значения.
· При остановке счет начнется со стартового значения.
	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


Прерывание шлюзового управления:
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Остановка шлюзового управления:
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Главное счетное направление|руководство| вперед 

· Счет начинается со стартового значения.
· Когда счет достигает конечного значения -1, при следующем счетном импульсе он прыгает к стартовому значению и внутренний шлюз автоматически закрывается. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Чтобы снова начать процесс счета, вы должны повторно открыть внутренний шлюз. Счет начнется со стартового значения.
· Вы можете считать дальше нижнего предела счета|противоположного||лимита|.

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Значение предела
	-2 147 483 646 (-231+1) до +2 147 483 646 (231-1)

	Нижний предел счета
	-2 147 483 648 (-231)
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Главное счетное направление|руководство| назад|наоборот|
· Счет начинается со стартового значения.
· Когда счет достигает конечного значения +1, при следующем счетном импульсе он прыгает к стартовому значению и внутренний шлюз автоматически закрывается. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Чтобы снова начать процесс счета, вы должны изменить состояние  бита шлюза (0-1). Счет начнется со стартового значения.
· Вы можете считать дальше верхнего предела счета

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Значение предела
	-2 147 483 646 (-231+1) до +2 147 483 646 (231-1)

	Верхний предел счета
	+2 147 483 646 (231-1)
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Периодический счет

Нет главного счетного направления|руководства|
· Счет начинается вперед или назад со стартового значения.
· При достижении предела счет переходит к стартовому значению и считает оттуда. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Граница счета соответствует максимальному значению допустимого диапазона|подсчета|. XE "Digital part:Counter:Count periodically"
	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел счета
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел счета
	+2 147 483 647 (231-1)
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Главное счетное направление|руководство| вперед

· Счет начинается со стартового значения.
· Когда счет достигает конечного значения -1, при следующем счетном импульсе он прыгает к стартовому значению. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Вы можете считать дальше нижнего предела счета|лимита|.

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Значение предела
	-2 147 483 646 (-231+1) до +2 147 483 646 (231-1)

	Нижний предел счета
	-2 147 483 648 (-231)
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Главное счетное направление|руководство| назад|наоборот|
· Счет начинается со стартового значения.
· Когда счет достигает конечного значения +1, при следующем счетном импульсе он прыгает к стартовому значению. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Вы можете считать дальше верхнего предела счета|подсчета|.

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Значение предела
	-2 147 483 646 (-231+1) до +2 147 483 646 (231-1)

	Верхний предел счета
	+2 147 483 646 (231-1)
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